Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwendung der MENU-Posten (Aufnahme) > Benutzermenü > Funktion der C-Taste

## Funktion der C-Taste

AEL Umschalten
AF/MF-Steuer. wechs.
Speichern der Belichtung im Spotmessmodus
Fokusvergrößerung
LCD deaktivieren
Ermöglicht es Ihnen, häufig benutzte Funktionen auszuwählen und der Taste C (Anpassen) zuzuweisen.

1. MENU 3 [Funktion der C-Taste] gewünschter Modus

| Bildfolgemodus | Die von Ihnen festgelegte Funktion wird zugewiesen.
| Blitzmodus
| AF-Feld
| Soft Skin-Effekt
| Lächel-/Ges.-Erk.
| Autom. Portr.-Rahm.
| ISO
| Messmodus
| Blitzkompens.
| Weißabgleich
| DRO/Auto HDR
| Kreativmodus
| Bildeffekt
| Bildgröße
| Seitenverhält.
| Qualität
| AEL Halten
| AEL Umschalten
| AEL Halten
| AEL Umschalt
| AF/MF-Steuer. halten
| AF/MF-Steuer. wechs.
| Smart-Telekon./Zoom
| Fokusvergrößerung
| Speicher
| LCD deaktivieren
| Nicht festgelegt

### AEL Umschalten

Wenn es schwierig ist, die korrekte Belichtung für ein Motiv zu erhalten, können Sie mit dieser Funktion die Belichtung speichern, indem Sie auf einen Bereich, der die gewünschte Helligkeit aufweist, fokussieren und dessen Licht messen.

1. MENU 3 [Funktion der C-Taste] [AEL Umschalten]

1. Richten Sie die Kamera auf einen Bereich, auf den Sie die Belichtung anpassen möchten.

Die Belichtung wird eingestellt.

1. Drücken Sie die Taste C (Anpassen).

Die Belichtung wird gespeichert, und (AE-Speicher) leuchtet auf.

1. Fokussieren Sie auf das Motiv und nehmen Sie es auf.

1. Um die Belichtungsspeicherung aufzuheben, drücken Sie die Taste C (Anpassen) erneut.

### AF/MF-Steuer. wechs.

Sie können vorübergehend zwischen automatischer und manueller Fokussierung umschalten.

1. MENU 3 [Funktion der C-Taste] [AF/MF-Steuer. wechs.]

1. Drücken Sie die Taste C (Anpassen), um zwischen automatischer und manueller Fokussierung umzuschalten.

Wenn [Fokusmodus] auf [Manuellfokus] eingestellt wird, schaltet die Kamera auf [Autofokus] um, und wenn [Fokusmodus] auf eine andere Option als [Manuellfokus] eingestellt wird, schaltet sie auf [Manuellfokus] um. Drücken Sie die Taste C (Anpassen), um zum vorherigen Modus zurückzukehren.

### Speichern der Belichtung im Spotmessmodus

Die Kamera speichert die Belichtung vorübergehend im Spotmessmodus.

1. MENU 3 [Funktion der C-Taste] [ AEL Halten] oder [ AEL Umschalt]

1. Drücken Sie die Taste C (Anpassen).

### Fokusvergrößerung

Im Modus [Manuellfokus] können Sie das Bild auf dem Monitor mithilfe von [Fokusvergrößerung] vergrößern, um die manuelle Fokussierung zu erleichtern.

1. MENU 3 [Funktion der C-Taste] [Fokusvergrößerung]

1. Drücken Sie die Taste C (Anpassen), um das Bild zu vergrößern.

- Die Dauer der Bildvergrößerung kann mit [Fokusvergrößerungszeit] eingestellt werden.

### LCD deaktivieren

Falls der Monitor bei Verwendung eines Suchers (getrennt erhältlich) zu hell ist, können Sie die Monitoranzeige vorübergehend ausschalten.

1. MENU 3 [Funktion der C-Taste] [LCD deaktivieren]

1. Drücken Sie die Taste C (Anpassen).

- Die Monitoranzeige wird bei jedem Drücken der Taste C (Anpassen) ein-/ausgeschaltet.

Hinweise

- Im Modus [Schwenk-Panorama] oder Filmmodus wird die Monitoranzeige nicht ausgeschaltet.

Verwandtes Thema
Bildfolgemodus
Blitzmodus
AF-Feld
Soft Skin-Effekt
Lächel-/Ges.-Erk.
Autom. Portr.-Rahm.
ISO
Messmodus
Blitzkompens.
Weißabgleich
DRO/Auto HDR
Kreativmodus
Bildeffekt
Bildgröße
Seitenverhält.
Qualität
Speicher
Fokusvergrößerungszeit
Zurück nach oben