Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Funktionen, die mit der Taste Fn ausgewählt werden können > ISO

## ISO

1. Fn (ISO) gewünschter Modus

- Falls Sie [Multiframe-Rauschm.] oder [ISO AUTO] gewählt haben, drücken Sie am Einstellrad, um den Einstellbildschirm aufzurufen, und wählen Sie dann den gewünschten Wert.

| (Multiframe-Rauschm.) | Die Kamera überlagert die Serienaufnahmen, so dass ein Bild mit weniger Rauschen entsteht. Drücken Sie am Einstellrad, um den Einstellbildschirm aufzurufen, und wählen Sie dann den gewünschten Wert von ISO AUTO bis 102400 mithilfe von /.
| (ISO AUTO) | Die Kamera stellt die ISO-Empfindlichkeit auf der Basis der Umlichtverhältnisse automatisch ein. Sie können den maximalen und minimalen ISO-Wert für den Modus [ISO AUTO] einstellen. Drücken Sie , um den Einstellbildschirm aufzurufen.
| 50/80/100/125/200/400/ 800/1600/3200/6400/ 12800/25600 | Durch Erhöhen der ISO-Empfindlichkeit (Wählen eines höheren Werts) können Sie Bildunschärfe an dunklen Orten oder von bewegten Motiven reduzieren.

Die ISO-Zahlen in der obigen Tabelle sind repräsentative Werte.
Durch Drehen des Einstellrads wird die ISO-Empfindlichkeit in Schritten von 1/3 wie folgt erhöht oder erniedrigt:
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 ... ISO25600
Einstellen der ISO-Empfindlichkeit (empfohlener Belichtungsindex)
Die ISO-Empfindlichkeit ist eine Messgröße für Aufnahmemedien mit lichtempfindlichem Bildsensor. Abhängig von der ISO-Empfindlichkeit erhält man bei gleicher Belichtung unterschiedliche Aufnahmeergebnisse.
Hohe ISO-Empfindlichkeit
Die Kamera nimmt helle Bilder selbst an dunklen Orten auf, während sie die Verschlusszeit verkürzt, um Unschärfe zu reduzieren.
Das Bild neigt jedoch zum Verrauschen.
Niedrige ISO-Empfindlichkeit
Das Bild wird feinkörniger.
Bei unzulänglicher Belichtung kann das Bild jedoch dunkler werden.
Hinweise

- Wenn [ISO] auf einen niedrigeren Wert als ISO 100 eingestellt wird, kann der Bereich für die mögliche Motivhelligkeit (Dynamikbereich) abnehmen.

- Für Filme sind Werte zwischen ISO 100 und ISO 6400 verfügbar.

- Wenn [ISO] auf [Multiframe-Rauschm.] eingestellt wird, überlagert die Kamera die Bilder. Die Bildaufzeichnung dauert länger, und der Blitz ist funktionsunfähig.

Verwandtes Thema
Standbildaufnahme-Menüposten, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
Zurück nach oben