Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Funktionen, die mit der Taste Fn ausgewählt werden können > Bildfolgemodus

## Bildfolgemodus

Sie können einen Bildfolgemodus, wie z. B. Serienaufnahme, Selbstauslöser oder Belichtungsreihenaufnahme, einstellen.

1. Fn (Bildfolgemodus) gewünschter Modus

- Wählen Sie detaillierte Einstellungen mithilfe von /, falls der gewählte Modus über solche Optionen verfügt.

| (Einzelaufnahme) | Die Kamera nimmt ein einzelnes Bild ohne den Selbstauslöser auf.
| (Serienaufnahme) | Die Kamera nimmt Bilder kontinuierlich auf, solange der Auslöser gedrückt gehalten wird.
| (Bildfolgezeitprio.) | Die Kamera nimmt Bilder kontinuierlich mit hoher Geschwindigkeit auf, solange der Auslöser gedrückt gehalten wird. Die Fokuseinstellung für die erste Aufnahme wird für weitere Aufnahmen verwendet.
| (Selbstauslöser) | Der Selbstauslöser wird auf 10- oder 2-Sekunden-Verzögerung eingestellt. Nach dem Drücken des Auslösers blinkt die Selbstauslöserlampe, und ein Piepton ertönt bis zur Verschlussauslösung. Zum Abbrechen drücken Sie den Auslöser.
| (Reihe: Serie) | Die Kamera nimmt die angegebene Anzahl von Bildern jeweils mit unterschiedlicher Helligkeit auf. Sie können den Wert der Helligkeitsabweichung (Stufen) einstellen.
| (Einzelreihe) | Die Kamera nimmt die angegebene Anzahl von Bildern einzeln jeweils mit unterschiedlicher Helligkeit auf. Sie können den Wert der Helligkeitsabweichung (Stufen) einstellen.
| (WA-Reihe) | Die Kamera nimmt drei Bilder auf, jedes mit unterschiedlicher Helligkeit entsprechend den für Weißabgleich, Farbtemperatur und Farbfilter gewählten Einstellungen. Sie können den Wert der Helligkeitsabweichung (Stufen) zwischen [Lo] und [Hi] einstellen.
| (DRO-Reihe) | Die Kamera nimmt drei Bilder jeweils mit unterschiedlichem Grad der Dynamikbereich-Optimierung auf. Sie können den Wert der Helligkeitsabweichung (Stufen) zwischen [Lo] und [Hi] einstellen.

Tipps zum Verhindern von Unschärfe
Falls Ihre Hände zittern oder Sie sich bewegen, während Sie die Kamera halten und den Auslöser drücken, tritt „Kameraverwacklung“ auf.
Kameraverwacklung tritt häufig unter schwachen Lichtverhältnissen oder bei langen Verschlusszeiten auf, wie sie z. B. im Modus (Nachtaufnahme) oder (Nachtszene) vorkommen.
Um Verwacklung zu verringern, stellen Sie den Selbstauslöser auf eine 2-Sekunden-Verzögerung ein, und stützen Sie Ihre Arme am Körper ab, nachdem Sie den Auslöser gedrückt haben.
Hinweise

- Wenn [Bildfolgemodus] auf [Reihe: Serie] gesetzt wird, wird [Blitzmodus] auf [Blitz Aus] gesetzt.

- Wenn der Akku schwach oder die Speicherkarte voll ist, wird die Serienaufnahme abgebrochen.

Verwandtes Thema
Funktionen, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
Standbildaufnahme-Menüposten, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
Zurück nach oben