Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwendung der MENU-Posten (Aufnahme) > Filmaufnahmemenü > Aufnahmeeinstellung

## Aufnahmeeinstellung

Je größer die Filmbildgröße ist, desto höher ist die Bildqualität. Je höher die pro Sekunde verwendete Datenmenge (durchschnittliche Bitrate) ist, desto höher ist die Bildqualität.

1. MENU 1 [Aufnahmeeinstellung] gewünschter Modus

#### Dateiformat: AVCHD

Aufnahme von 60i/50i-Filmen, 24p/25p-Filmen oder 60p/50p-Filmen im AVCHD-Format. Dieses Dateiformat eignet sich für die Betrachtung eines Films auf einem HD-Fernsehgerät.
Mithilfe von „PlayMemories Home“ können Sie eine Blu-ray Disc, eine AVCHD-Aufnahmedisc oder eine DVD-Videodisc erzeugen.

- 60i/50i-Filme werden mit 60 bzw. 50 Halbbildern/Sekunde aufgenommen. 60i- und 50i-Filme verwenden beide die Zeilensprungabtastung, Dolby Digital-Audio und das AVCHD-Format.

- 24p/25p-Filme werden mit 24 bzw. 25 Vollbildern/Sekunde aufgenommen. 24p- und 25p-Filme verwenden beide die progressive Abtastung, Dolby Digital-Audio und das AVCHD-Format.

- 60p/50p-Filme werden mit 60 bzw. 50 Vollbildern/Sekunde aufgenommen. 60p- und 50p-Filme verwenden beide die progressive Abtastung, Dolby Digital-Audio und das AVCHD-Format.

| Aufnahmeeinstellung | Durchschnittliche Bitrate | Beschreibung
| 60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 24 Mbps | Aufnahme mit höchster Bildqualität im Format 1920×1080 (60i/50i)
| 60i 17M(FH) 50i 17M(FH) | 17 Mbps | Aufnahme mit hoher Bildqualität im Format 1920×1080 (60i/50i)
| 60p 28M(PS) 50p 28M(PS) | 28 Mbps | Aufnahme mit höchster Bildqualität im Format 1920×1080 (60p/50p)
| 24p 24M(FX) 25p 24M(FX) | 24 Mbps | Aufnahme mit hoher Bildqualität im Format 1920×1080 (24p/25p)
| 24p 17M(FH) 25p 17M(FH) | 17 Mbps | Aufnahme mit Standard-Bildqualität im Format 1920×1080 (24p/25p)

#### Dateiformat: MP4

Diese Kamera nimmt Filme im MPEG-4-Format mit ca. 30 Vollbildern/s (für 1080 60i-kompatible Geräte) bzw. ca. 25 Vollbildern/s (für 1080 50i-kompatible Geräte) im Progressivmodus mit AAC-Ton und im mp4-Format auf.

| Aufnahmeeinstellung | Durchschnittliche Bitrate | Beschreibung
| 1440×1080 12M | 12 Mbps | Aufnahme im Format 1440×1080
| VGA 3M | 3 Mbps | Aufnahme im VGA-Format

Hinweise

- Wenn die Bildgröße [VGA 3M] gewählt wird, erhält man ein Telebild.

- Wenn Sie AVCHD-Discs von Filmen erstellen, die in [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] aufgenommen wurden, dauert es länger, weil die Bildqualität umgewandelt werden muss. Um [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)]-Filme ohne Umwandlung der Bildqualität zu speichern, verwenden Sie Blu-ray-Discs.

Verwandtes Thema
Dateiformat
Zurück nach oben