Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Verwendung der Aufnahmefunktionen > Verwendung der Taste AEL (AE-Speicher)

## Verwendung der Taste AEL (AE-Speicher)

Ist der Kontrast zwischen Motiv und Hintergrund groß, z. B. wenn ein Motiv bei Gegenlicht oder in der Nähe eines Fensters aufgenommen wird, messen Sie das Licht an einer Stelle, wo die Kamera die korrekte Belichtung erhalten kann, und fixieren Sie die Belichtung im Voraus.
Um die Helligkeit des Motivs zu verringern, verwenden Sie eine hellere Stelle für die Lichtmessung, und fixieren Sie die Belichtung des gesamten Bildschirms.
Um das Motiv aufzuhellen, verwenden Sie eine dunklere Stelle für die Lichtmessung, und fixieren Sie die Belichtung des gesamten Bildschirms.
Dieser Abschnitt beschreibt ein Beispiel, bei dem [Messmodus] auf [Spot] eingestellt ist. [AEL Halten] wird der Taste AEL als Standardeinstellung zugewiesen.

1. Fn (Messmodus) (Spot)

1. Fokussieren Sie auf die Stelle, für die Sie die Belichtung einstellen möchten.

1. Drücken Sie die Taste AEL, um die Belichtung zu fixieren.

Das Zeichen (AE-Speicher) leuchtet auf.

- Der Belichtungswert im Spotmesskreis basiert auf der fixierten Belichtung und wird auch auf der EV-Skala angezeigt.

1. Während Sie die Taste AEL gedrückt halten, fokussieren Sie auf das Motiv und machen die Aufnahme.

- Halten Sie die Taste AEL auch nach der Aufnahme noch gedrückt, wenn Sie weitere Aufnahmen mit fixierter Belichtung machen möchten. Lassen Sie die Taste los, um die Belichtung zurückzusetzen.

Sie können der Taste AEL andere Funktionen zuweisen. Für Einzelheiten siehe „Funkt. der AEL-Taste“. [Details]
Verwandtes Thema
Funkt. der AEL-Taste
Zurück nach oben