Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Vor Gebrauch > Bezeichnungen der Teile und Liste der auf dem Monitor angezeigten Symbole > Bezeichnung der Teile

## Bezeichnung der Teile

Vorderseite
Rückseite/Seiten
Oberseite
Unterseite

### Vorderseite

1. Öse für Schulterriemen

1. AF-Hilfslicht/Selbstauslöserlampe

1. Gegenlichtblendenindex

1. Objektiv

1. Blendenring

1. Blendenindex/Makro-Umschaltindex

1. Makro-Umschaltring

1. Fokussiermodusknopf

1. Fokussierring

### Rückseite/Seiten

1. Schalter (Blitzausklappschalter)

1. Lichtsensor

1. Ladekontrolllampe

1. Micro-USB-Anschluss

1. HDMI-Mikrobuchse

1. Buchse (Mikrofon)

- Wenn ein externes Mikrofon angeschlossen wird, schaltet die Kamera vom internen Mikrofon auf das externe Mikrofon um. Handelt es sich bei dem externen Mikrofon um einen Typ mit Phantomspeisung, übernimmt die Kamera die Stromversorgung.

1. LCD-Monitor

1. Taste (Wiedergabe)

1. Drehregler

1. Taste MOVIE (Film)

1. Für Aufnahme: Taste AEL (AE-Speicher)
   Für Wiedergabe: Taste (Vergrößern)

1. Für Aufnahme: Taste Fn (Funktion)
   Für Wiedergabe: Taste (Bildindex)

1. Einstellrad

1. Taste (Löschen)

1. Taste MENU

### Oberseite

1. Auslöser

1. Belichtungskorrekturknopf

1. Taste C (Anpassen)

1. Ein-Aus-Schalter

1. Moduswahlknopf

1. Multi-Interface-Schuh*1

- Manche Zubehörteile werden u. U. nicht vollständig eingeschoben und können nach hinten vom Multi-Interface-Schuh überstehen. Erreicht das Zubehör jedoch den vorderen Anschlag des Schuhs, ist die Verbindung vollständig.

1. Positionsmarke für Bildsensor

1. Blitz*2

1. Mikrofon*3

*1 Um Näheres zu kompatiblem Zubehör für den Multi-Interface-Schuh zu erfahren, besuchen Sie die Sony-Website, oder konsultieren Sie Ihren Sony-Händler oder eine lokale autorisierte Sony-Kundendienststelle. Sie können auch Zubehör verwenden, das mit dem Zubehörschuh kompatibel ist. Einwandfreier Betrieb mit Zubehör anderer Hersteller kann nicht garantiert werden.
Die Kamerafunktionen für Sucher sind nur verfügbar, wenn das Sucherzubehör FDA-EV1MK (getrennt erhältlich) verwendet wird.
*2 Bevor Sie den Blitz durch Verschieben des Schalters (Blitz ausklappen) ausfahren, vergewissern Sie sich, dass der Blitz nicht durch Ihre Finger oder andere Gegenstände blockiert wird. Wenn Sie den Blitz nicht benutzen, drücken Sie ihn mit einem Finger wieder hinein. Achten Sie beim Schließen des Blitzes darauf, dass Sie sich nicht den Finger klemmen.
*3 Dieser Teil darf bei Filmaufnahmen nicht verdeckt werden. Anderenfalls können Störgeräusche verursacht oder die Lautstärke verringert werden.

### Unterseite

1. Akkufach

1. Speicherkartenschlitz

1. Zugriffslampe

1. Arretierhebel

1. Lautsprecher

1. Stativgewinde

1. Akku-/Speicherkartenabdeckung

Zurück nach oben