Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Verwendung der Aufnahmefunktionen > Fokussiermodusknopf

## Fokussiermodusknopf

Damit wählen Sie die für die Bewegung des Motivs geeignete Fokussiermethode.
AF steht für „Auto-Fokus“, eine Funktion für automatische Fokussierung.

1. Stellen Sie den Fokussiermodusknopf auf den gewünschten Modus.

| (Autofokus) | Die Kamera speichert den Fokus, wenn die Fokuseinstellung erreicht ist (AF-S). Während einer Filmaufnahme führt die Kamera den Fokus nach (AF-C).
| (Direkt. Manuelf.) | Ermöglicht die Verwendung einer Kombination aus manueller Fokussierung und Autofokus.
| (Manuellfokus) | Dient der manuellen Fokuseinstellung.

### Verwendung von [Direkt. Manuelf.]/[Manuellfokus]

1. Stellen Sie den Fokussiermodusknopf auf (Direkt. Manuelf.) oder (Manuellfokus).

1. Stellen Sie den Fokus durch Drehen des Fokussierrings ein.

- Benutzen Sie die Kantenanhebung, [Fokusvergrößerung] oder [MF-Unterstützung], um die Fokuseinstellung zu erleichtern.

- Bei Einstellung des Fokussiermodusknopfes auf (Direkt. Manuelf.) können Sie den Autofokus aktivieren, indem Sie den Auslöser halb niederdrücken.

Fokussieren mithilfe der Einstellung [Direkt. Manuelf.]
[Direkt. Manuelf.] ermöglicht die Verwendung einer Kombination aus manueller und automatischer Fokussierung wie folgt.

- Nehmen Sie nach der automatischen Fokussierung eine manuelle Feinfokussierung vor.

Effektiv, wenn Sie eng fokussieren wollen. Drehen Sie den Fokussierring, während Sie den Auslöser halb gedrückt halten.

- Stellen Sie den Fokus zunächst manuell ein, und benutzen Sie dann die automatische Fokussierung.

Effektiv zum Fokussieren auf Motive, die sich in einer Szene weiter hinten befinden, weil solche Motive bei Verwendung der automatischen Fokussierung zu Unschärfe neigen.
Hinweise

- Wird eine sehr geringe Aufnahmeentfernung eingestellt, können Staub oder Fingerabdrücke auf dem Objektiv im Bild sichtbar sein. Wischen Sie das Objektiv mit einem weichen Tuch o. Ä. ab.

- Sobald Sie die Fokussiermethode ändern, wird die eingestellte Aufnahmeentfernung gelöscht.

Verwandtes Thema
Fokussierring
Kantenanhebungsstufe
MF-Unterstützung
Zurück nach oben