Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilización de los elementos de MENU (Toma de imagen) > Menú de toma de imagen fija > Iluminador AF

## Iluminador AF

El iluminador AF suministra luz de relleno para enfocar más fácilmente un motivo en entornos oscuros.
El iluminador AF emite luz roja permitiendo a la cámara enfocar fácilmente cuando se pulsa el botón del disparador hasta la mitad, hasta que se bloquea el enfoque.
En ese momento aparece el indicador .

1. MENU 2 [Iluminador AF] modo deseado

| Automático | Establece si se utiliza o no el iluminador de AF.
| Desactivar

Notas

- El enfoque se logrará siempre y cuando la luz del iluminador AF llegue al motivo, independientemente de si la luz no logra alcanzar el centro del motivo.

- No se puede utilizar [Iluminador AF] en las siguientes situaciones:

- En modo película

- En modo [Barrido panorámico]

- Cuando está seleccionado el modo (Paisaje), (Escena nocturna), o (Acción deportiva) en [Selección escena]

- Cuando el dial de modo de enfoque está ajustado a DMF (Enf. manual dir.)

- Cuando está activada la función Captador de sonrisas

- Cuando utilice el iluminador AF, el cuadro del visor de rango AF normal estará inhabilitado y se visualizará un cuadro del visor de rango AF nuevo mediante una línea de puntos. El AF funciona con prioridad sobre motivos situados cerca del centro del cuadro.

- El iluminador AF emite luz muy brillante. Aunque no hay riesgos para la salud, no mire directamente al emisor del iluminador AF a corta distancia.

Volver al principio