Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Utilización de las funciones de toma de imagen > Dial de compensación de exposición

## Dial de compensación de exposición

Puede ajustar la exposición manualmente en pasos de 1/3 EV en un rango de –3,0 EV a +3,0 EV.

1. Gire el dial de compensación de exposición al valor deseado.

Ajuste de la exposición para obtener imágenes de mejor apariencia
A: Sobreexposición (demasiada luz)
B: Exposición correcta
C: Subexposición (muy poca luz)

- Cuando la imagen tomada está sobreexpuesta, ajuste [Compensar exp.] a menos.

- Cuando la imagen tomada está subexpuesta, ajuste [Compensar exp.] a más.

Notas

- Si toma un motivo en condiciones de mucho brillo u oscuridad, o si utiliza el flash, el ajuste de la exposición podrá no ser efectivo.

Tema relacionado
Funciones no disponibles en algunos modos de Grabación
Volver al principio