Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Cambio de ajustes > Menú de ajustes > Selector PAL/NTSC (solamente para modelos compatibles con 1080 50i)

## Selector PAL/NTSC (solamente para modelos compatibles con 1080 50i)

Reproduce películas grabadas con la cámara en un televisor de sistema PAL/NTSC.

1. MENU 3 [Selector PAL/NTSC] modo deseado

| PAL | Reproduce películas grabadas con la cámara en un televisor de sistema PAL.
| NTSC | Reproduce películas grabadas con la cámara en un televisor de sistema NTSC.

Notas

- Esta función se provee con dispositivos compatibles con 1080 50i solamente. No se provee con dispositivos compatibles con 1080 60i. Los dispositivos compatibles con 1080 50i tienen una marca “50i” en la parte inferior de la cámara.

- Si inserta una tarjeta de memoria que haya sido formateada previamente con el sistema PAL, aparecerá un mensaje diciéndole que debe volver a formatear la tarjeta. Cuando grabe utilizando el sistema NTSC, vuelva a formatear la tarjeta de memoria o utilice otra tarjeta de memoria.

- Cuando esté seleccionado el modo NTSC, aparecerá siempre el mensaje “Activo en NTSC.” en la pantalla de inicio cada vez que encienda la cámara.

Volver al principio