Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilización de los elementos de MENU (Toma de imagen) > Menú de toma de película > Grabar ajuste

## Grabar ajuste

Cuanto más grande sea el tamaño de la imagen de película, más alta será la calidad de imagen. Cuanto mayor sea la cantidad de datos usados por segundo (velocidad de bits promedio), más alta será la calidad de imagen.

1. MENU 1 [Grabar ajuste] modo deseado

#### Formato de archivo: AVCHD

Graba películas de 60i/50i, películas de 24p/25p o películas de 60p/50p en formato AVCHD. Este formato de archivo es apropiado para visionado de películas en un televisor de alta definición.
Puede crear un Blu-ray Disc, un disco de grabación AVCHD, o un disco DVD-Video utilizando “PlayMemories Home”.

- Las películas de 60i/50i son grabadas a 60 campos/segundo o bien a 50 campos/segundo, respectivamente. Tanto las películas de 60i como las de 50i utilizan el sistema de escaneo entrelazado, audio Dolby Digital, y el formato AVCHD.

- Las películas de 24p/25p son grabadas a 24 fotogramas/segundo o bien a 25 fotogramas/segundo, respectivamente. Tanto las películas de 24p como las de 25p utilizan el sistema de escaneo progresivo, audio Dolby Digital, y el formato AVCHD.

- Las películas de 60p/50p son grabadas a 60 fotogramas/segundo, o bien a 50 fotogramas/segundo, respectivamente. Tanto las películas de 60p como las de 50p utilizan el sistema de escaneo progresivo, audio Dolby Digital, y el formato AVCHD.

| Grabar ajuste | Velocidad de bits promedio | Descripción
| 60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 24 Mbps | Toma en la calidad de imagen más alta de tamaño 1 920×1 080 (60i/50i)
| 60i 17M(FH) 50i 17M(FH) | 17 Mbps | Toma en una calidad de imagen alta de tamaño 1 920×1 080 (60i/50i)
| 60p 28M(PS) 50p 28M(PS) | 28 Mbps | Toma en la calidad de imagen más alta de tamaño 1 920×1 080 (60p/50p)
| 24p 24M(FX) 25p 24M(FX) | 24 Mbps | Toma en una calidad de imagen alta de tamaño 1 920×1 080 (24p/25p)
| 24p 17M(FH) 25p 17M(FH) | 17 Mbps | Toma en una calidad de imagen estándar de tamaño 1 920×1 080 (24p/25p)

#### Formato de archivo: MP4

Las películas tomadas se graban en formato MPEG-4, a aproximadamente 30 fotogramas/s (segundo) (para dispositivos compatibles con 1080 60i) o a aproximadamente 25 fotogramas/s (segundo) (para dispositivos compatibles con 1080 50i), en modo progresivo, con audio AAC, formato mp4.

| Grabar ajuste | Velocidad de bits promedio | Descripción
| 1 440×1 080 12M | 12 Mbps | Toma en tamaño 1 440×1 080
| VGA 3M | 3 Mbps | Toma en tamaño VGA

Notas

- Cuando se selecciona el tamaño de imagen [VGA 3M], se obtiene una imagen de telefoto.

- Cuando cree discos AVCHD de películas grabadas en [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)], llevará tiempo, porque deberá convertirse la calidad de imagen. Para guardar películas [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] sin convertir la calidad de imagen, utilice discos Blu-ray.

Tema relacionado
Formato de archivo
Volver al principio