Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Funciones que se pueden seleccionar utilizando el botón Fn > Modo manejo

## Modo manejo

Puede ajustar un modo de manejo, tal como continuo, autodisparador, o toma con variación.

1. Fn (Modo manejo) modo deseado

- Seleccione ajustes detallados utilizando / si el modo seleccionado tiene tales opciones.

| (Captura única) | La cámara toma una sola imagen sin utilizar el autodisparador.
| (Captura continua) | La cámara toma imágenes continuas mientras el botón del disparador está pulsado.
| (Prior.Av.cont) | Toma imágenes continuamente a alta velocidad mientras mantiene pulsado el botón del disparador. El ajuste de enfoque para la primera toma se utiliza para las siguientes tomas.
| (Autodispar) | Ajusta el autodisparador a 10 segundo o 2 segundo de retardo. Cuando pulse el botón del disparador, la lámpara del autodisparador parpadeará, y sonará un pitido hasta que se accione el obturador. Para cancelar, pulse el botón del disparador.
| (Var.exp: Cont.) | Toma el número especificado de imágenes, cada una con diferentes grados de brillo. Puede ajustar el valor del desvío de variación (pasos).
| (Var. exp. sencilla) | Toma el número especificado de imágenes, toma a toma, cada una con diferentes grados de brillo. Puede ajustar el valor del desvío de variación (pasos).
| (Var.exp.Bal.Bla.) | Toma tres imágenes, cada una con grados de brillo diferentes de acuerdo con los ajustes seleccionados de balance blanco, temperatura de color y filtro de color. Puede seleccionar el valor del desvío de variación (pasos) entre [Lo] o [Hi].
| (Variación exp. DRO) | Toma tres imágenes, cada una a diferentes grados de Optimizador de gama dinámica. Puede seleccionar el valor del desvío de variación (pasos) entre [Lo] o [Hi].

Observaciones para evitar el desenfoque
Si sus manos o cuerpo se mueven mientras sujeta la cámara y pulsa el botón del disparador, se producirá “Movimiento de la cámara”.
El movimiento de la cámara ocurre con frecuencia en condiciones de poca luz o velocidad de obturación lenta, tales como las que se presentan en el modo (Retrato nocturno) o (Escena nocturna).
Para reducir el movimiento de la cámara, ajuste el autodisparador a 2 segundo de retardo y mantenga los brazos contra sus costados una vez pulsado el botón del disparador.
Notas

- Cuando [Modo manejo] está ajustado a [Var.exp: Cont.], [Modo flash] está ajustado a [Flash desactiv.].

- Cuando el nivel de la batería es bajo, o una tarjeta de memoria se llena, la ráfaga se detiene.

Tema relacionado
Funciones no disponibles en algunos modos de Grabación
Los elementos del menú de toma de imagen fija no están disponibles en algunos modos de Grabación
Volver al principio