Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Ajuste del modo Grabación > Prior. tiempo expos.

## Prior. tiempo expos.

Puede tomar imágenes fijas después de ajustar la velocidad de obturación manualmente.

1. Ajuste el dial de modo a (Prior. tiempo expos.).

1. Gire el dial de control para seleccionar el valor de la velocidad de obturación.

- Puede seleccionar una velocidad de obturación de 1/4 000* segundo a 30 segundo.

* A un valor de abertura de F5,6 o más alto. La velocidad de obturación más rápida a F2,0 es 1/2 000 de s (segundo).

1. Tome la imagen con el botón del disparador.

Acerca de la velocidad de obturación
Cuando se ajusta una velocidad de obturación alta, los objetos en movimiento tales como gente y automóviles corriendo o agua salpicando, etc., aparecen parados.
Cuando se ajusta una velocidad de obturación baja, los rastros de objetos en movimiento tales como la corriente de un río, etc., aparecen. Puede tomar imágenes de acción en vivo más naturales.
Notas

- Cuando la velocidad de obturación sea rápida, es posible que la cantidad de luz del flash sea insuficiente aunque dispare el flash.

- Si no se obtiene la exposición apropiada después de hacer los ajustes, los indicadores del valor de ajuste en la pantalla parpadearán. Puede tomar imágenes en esta condición, pero le recomendamos que ajuste los valores de flash otra vez.

- Una velocidad de obturación de 0,4 segundo o más se indica mediante [˝], por ejemplo, 0,4˝.

- Cuando ajuste la velocidad de obturación más lenta, se recomienda utilizar un trípode para evitar los efectos de vibración.

- Si selecciona velocidades de obturación lentas, llevará tiempo procesar los datos.

Tema relacionado
Funciones no disponibles en algunos modos de Grabación
Los elementos del menú de toma de imagen fija no están disponibles en algunos modos de Grabación
Volver al principio