Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Ajuste del modo Grabación > Exposición manual

## Exposición manual

BULB
Cambio manual
Puede tomar imágenes con su exposición favorita ajustando manualmente la velocidad de obturación y el valor de la abertura.

1. Ajuste el dial de modo a (Exposición manual).

1. Gire el dial de control para ajustar la velocidad de obturación, y gire el anillo de abertura para seleccionar la abertura (valor F).

- Seleccione una velocidad de obturación de 1/4 000* segundo a 30 segundo. También puede tomar en modo [BULB].

* A un valor de abertura de F5,6 o más alto. La velocidad de obturación más rápida a F2,0 es 1/2 000 de segundo.

1. Pulse el botón del disparador para tomar la imagen.

Ajuste de la velocidad de obturación y la abertura (valor F)
La diferencia entre el valor que usted ajusta y la exposición apropiada estimada por la cámara aparece en la pantalla como un valor de medición manual (MM).
A: Valor de velocidad de obturación
B: Valor de abertura
C: Medición manual (MM)

- Si ajusta el valor de la exposición hacia +, la imagen se volverá más brillante, hacia –, la imagen se volverá más oscura. “0” indica la exposición apropiada como la analiza la cámara.

- Una velocidad de obturación de 0,4 segundo o más se indica mediante [”], por ejemplo, 0,4”.

- Cuando ajuste la velocidad de obturación más lenta, se recomienda utilizar un trípode para evitar los efectos de vibración.

- Si selecciona velocidades de obturación lentas, llevará tiempo procesar los datos.

Notas

- Cuando [ISO] está ajustado a [ISO AUTO] en modo [Exposición manual], la sensibilidad ISO cambia automáticamente para obtener una exposición apropiada de acuerdo con la velocidad de obturación y la abertura (valor F) ajustadas.

- Si con los ajustes que ha hecho no se obtiene la exposición apropiada, los indicadores del valor de ajuste en la pantalla parpadearán. Puede tomar la imagen en esta condición, pero se recomienda volver a ajustar la exposición.

### BULB

Puede tomar estelas con una exposición larga. [BULB] es apropiado para tomar estelas de luz, tal como fuegos artificiales.

- Esta cámara es compatible con un cable disparador del estándar ISO 6053.

1. Ajuste el dial de modo a (Exposición manual).

1. Gire el dial de control hacia la izquierda hasta que se indique [BULB].

1. Gire el anillo de abertura para seleccionar la abertura (valor F).

1. Pulse el botón del disparador hasta la mitad para ajustar el enfoque.

1. Mantenga pulsado el botón del disparador el tiempo que dure la toma.

Mientras se mantenga pulsado el botón del disparador, el obturador permanecerá abierto.
Notas

- Como la velocidad de obturación se volverá lenta y el movimiento de la cámara tenderá a ocurrir más fácilmente, se recomienda utilizar un trípode.

- Cuanto más largo sea el tiempo de exposición, más conspicuo será el ruido de la imagen.

- Después de la toma, se realizará la reducción de ruido (RR Exp.Larga) durante el mismo espacio de tiempo que el que estuvo abierto el obturador. Durante la reducción de ruido no podrá continuar haciendo tomas.

- Cuando está activada la función [Captador sonrisas] o [HDR automát.] o cuando se utiliza [Pintura HDR] o [Monocr. tonos ricos] en [Efecto de foto], la velocidad de obturación no se puede ajustar a [BULB].

- Cuando la velocidad de obturación está ajustada a [BULB], si utiliza [Captador sonrisas], [HDR automát.], o [Pintura HDR] o [Monocr. tonos ricos] en [Efecto de foto], la velocidad de obturación se ajustará temporalmente a 30 segundo.

### Cambio manual

Puede cambiar la combinación de abertura (valor F) y velocidad de obturación mientras mantiene la exposición que ha ajustado.

1. Mantenga pulsado el botón AEL y gire el anillo de abertura para seleccionar la combinación de abertura (valor F) y velocidad de obturación.

Tema relacionado
Funciones no disponibles en algunos modos de Grabación
Los elementos del menú de toma de imagen fija no están disponibles en algunos modos de Grabación
Volver al principio