Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Funciones que se pueden seleccionar utilizando el botón Fn > Modo flash

## Modo flash

Establece los ajustes de flash.

1. Fn (Modo flash) modo deseado

| (Flash desactiv.) | El flash no funciona.
| (Flash automático) | El flash funciona automáticamente en lugares oscuros o cuando hay contraluz.
| (Flash relleno) | El flash funciona siempre.
| (Sincroniz. lenta) | El flash funciona siempre. En un lugar oscuro la velocidad de obturación es lenta para tomar claramente el fondo que queda fuera del alcance de la luz del flash.
| (Sincroniz. trasera) | El flash destella antes de completarse la exposición cada vez que usted acciona el botón del disparador. La toma Sincroniz. trasera le permite tomar una imagen natural de la estela de un motivo en movimiento, tal como un automóvil en movimiento o una persona caminando.
| (Inalámbrico) | Cuando utilice un flash inalámbrico (se vende por separado), el flash dará al motivo más sombra y proveerá un mejor efecto estereoscópico que cuando se coloca un flash en la cámara.

1. Deslice el conmutador (extracción de flash).

El flash se eleva.

- El flash no responderá cuando no esté elevado.

Cuando aparecen “Puntos circulares blancos” en fotos con flash
Estos puntos son causados por partículas (polvo, polen, etc.) que flotan cerca del objetivo. Cuando son acentuadas por el flash de la cámara, aparecen como puntos circulares blancos.
¿Cómo pueden reducirse los “Puntos circulares blancos”?

- Ilumine la habitación y tome la imagen del motivo sin flash.

Notas

- El flash destella dos veces. El primer flash ajusta la cantidad de luz.

- Mientras está cargándose el flash, parpadea . Después de completarse la carga, el icono parpadeante se iluminará.

Tema relacionado
Funciones no disponibles en algunos modos de Grabación
Los elementos del menú de toma de imagen fija no están disponibles en algunos modos de Grabación
Volver al principio