Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Antes de la utilización > Nombres de partes y lista de iconos visualizados en la pantalla > Nombres de las partes

## Nombres de las partes

Lado frontal
Lado trasero/Laterales
Lado superior
Lado inferior

### Lado frontal

1. Ganchos para la correa de bandolera

1. Iluminador AF/Lámpara del autodisparador

1. Índice de la visera del objetivo

1. Objetivo

1. Anillo de abertura

1. Índice de abertura/Índice de cambio a macro

1. Anillo de cambio a macro

1. Dial de modo de enfoque

1. Anillo de enfoque

### Lado trasero/Laterales

1. Conmutador (extracción de flash)

1. Detector de luz

1. Lámpara de carga

1. Conector micro USB

1. Microtoma HDMI

1. Toma (Micrófono)

- Cuando se conecta un micrófono externo, la cámara cambia del micrófono interno al micrófono externo. Si el micrófono externo es de tipo que se alimenta al enchufarlo, la alimentación del micrófono será suministrada por la cámara.

1. Pantalla LCD

1. Botón (Reproducción)

1. Dial de control

1. Botón MOVIE (Película)

1. Para tomar imagen: Botón AEL (Bloqueo AE)
   Para visualizar: Botón (Ampliar)

1. Para tomar imagen: Botón Fn (Función)
   Para visualizar: Botón (Índice de imágenes)

1. Rueda de control

1. Botón (Borrar)

1. Botón MENU

### Lado superior

1. Botón del disparador

1. Dial de compensación de exposición

1. Botón C (Personalizado)

1. Interruptor de alimentación

1. Dial de modo

1. Zapata de interfaz múltiple*1

- Es posible que algunos de los accesorios no puedan ser insertados a fondo y sobresalgan por detrás de la zapata de interfaz múltiple. Sin embargo, si el accesorio alcanza el extremo frontal de la zapata, la conexión estará completada.

1. Marca de posición del sensor de imagen

1. Flash*2

1. Micrófono*3

*1 Para más detalles sobre accesorios compatibles para la zapata de interfaz múltiple, visite el sitio Web de Sony, o consulte con el distribuidor de Sony o con la oficina de servicio local autorizada de Sony. También puede utilizar accesorios que sean compatibles con la zapata de accesorios. Con accesorios de otros fabricantes las operaciones no están garantizadas.
Las funciones de la cámara para visor están disponibles solamente cuando se utiliza el visor FDA-EV1MK accesorio (se vende por separado).
*2 Para subir el flash, primero compruebe que no lo está bloqueando con los dedos u otros objetos, y después deslice el conmutador (extracción de flash). Cuando no esté utilizando el flash, vuelva a colocarlo en su sitio con el dedo. Tenga cuidado de no pellizcarse el dedo cuando cierre el flash.
*3 No cubra esta parte mientras graba películas. Si lo hace podrá ocasionar ruido o que baje el volumen.

### Lado inferior

1. Ranura de inserción de la batería

1. Ranura de tarjeta de memoria

1. Lámpara de acceso

1. Palanca de bloqueo

1. Altavoz

1. Orificio roscado para trípode

1. Tapa de la batería/tarjeta de memoria

Volver al principio