Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilización de los elementos de MENU (Toma de imagen) > Menú personalizado > Función del botón C

## Función del botón C

Alternar AEL
Ctrl. AF/MF alternar
Bloqueo de la exposición en modo de medición de punto
Amplific. enfoque
Desactivar la LCD
Le permite seleccionar funciones utilizadas frecuentemente y asignarlas al botón C (Personalizado).

1. MENU 3 [Función del botón C] modo deseado

| Modo manejo | Asigna la función que usted ajusta.
| Modo flash
| Área enf. auto.
| Efecto piel suave
| Sonrisa/Detec. cara
| Encuad. auto. retrato
| ISO
| Modo medición
| Compensac. flash
| Balance blanco
| DRO/HDR automát.
| Estilo creativo
| Efecto de foto
| Tamaño de imagen
| Relación de aspecto
| Calidad
| Retener AEL
| Alternar AEL
| Retener AEL
| Alternar AEL
| Control AF/MF retener
| Ctrl. AF/MF alternar
| Teleconv. Intel./Zoom
| Amplific. enfoque
| Memoria
| Desactivar la LCD
| No ajustado

### Alternar AEL

Cuando resulta difícil obtener una exposición apropiada para un motivo, esta función le permite bloquear la exposición enfocando y midiendo la luz de un área que tiene el brillo deseado.

1. MENU 3 [Función del botón C] [Alternar AEL]

1. Apunte la cámara a un área a la que quiere igualar la exposición.

Se ajusta la exposición.

1. Pulse el botón C (Personalizado).

La exposición se bloquea, y se ilumina (Bloqueo AE).

1. Enfoque su motivo y haga la toma.

1. Para cancelar el bloqueo de exposición, pulse el botón C (Personalizado) otra vez.

### Ctrl. AF/MF alternar

Puede cambiar el enfoque automático y el enfoque manual temporalmente.

1. MENU 3 [Función del botón C] [Ctrl. AF/MF alternar]

1. Pulse el botón C (Personalizado) para cambiar entre enfoque automático y enfoque manual.

Cuando [Modo de enfoque] está ajustado a [Enfoque man.], la cámara cambia a [Enfoque autom.], y cuando [Modo de enfoque] está ajustado a algo distinto de [Enfoque man.], cambia a [Enfoque man.]. Pulse el botón C (Personalizado) para volver al modo anterior.

### Bloqueo de la exposición en modo de medición de punto

La cámara bloquea temporalmente la exposición en modo de medición de punto.

1. MENU 3 [Función del botón C] [ Retener AEL] o [ Alternar AEL]

1. Pulse el botón C (Personalizado).

### Amplific. enfoque

En modo [Enfoque man.], puede ampliar la imagen en la pantalla para facilitar el enfoque manual utilizando [Amplific. enfoque].

1. MENU 3 [Función del botón C] [Amplific. enfoque]

1. Pulse el botón C (Personalizado) para ampliar la imagen.

- Puede ajustar el periodo de tiempo que la imagen estará ampliada utilizando [Tiempo aumento enfoq.].

### Desactivar la LCD

Cuando el monitor esté muy brillante cuando se esté utilizando un visor (se vende por separado), puede apagar la visualización en pantalla temporalmente.

1. MENU 3 [Función del botón C] [Desactivar la LCD]

1. Pulse el botón C (Personalizado).

- La visualización en pantalla se enciende/apaga cada vez que pulsa el botón C (Personalizado).

Notas

- En modo [Barrido panorámico] o película, la visualización en pantalla no se apagará.

Tema relacionado
Modo manejo
Modo flash
Área enf. auto.
Efecto piel suave
Sonrisa/Detec. cara
Encuad. auto. retrato
ISO
Modo medición
Compensac. flash
Balance blanco
DRO/HDR automát.
Estilo creativo
Efecto de foto
Tamaño de imagen
Relación de aspecto
Calidad
Memoria
Tiempo aumento enfoq.
Volver al principio