Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Funciones que se pueden seleccionar utilizando el botón Fn > ISO

## ISO

1. Fn (ISO) modo deseado

- En caso de que seleccione [Reduc. ruido varios fotogr.] o [ISO AUTO], pulse de la rueda de control para visualizar la pantalla de ajustes, después seleccione el valor deseado.

| (Reduc. ruido varios fotogr.) | La cámara superpone las tomas continuas para ofrecer una imagen con menos ruido. Pulse de la rueda de control para visualizar la pantalla de ajustes, después seleccione un valor deseado de ISO AUTO a 102 400 utilizando /.
| (ISO AUTO) | La cámara ajusta la sensibilidad ISO automáticamente basándose en las condiciones de luz del entorno. Puede ajustar el valor ISO máximo y mínimo para el modo [ISO AUTO]. Pulse para visualizar la pantalla de ajustes.
| 50/80/100/125/200/400/ 800/1 600/3 200/6 400/ 12 800/25 600 | Puede reducir el desenfoque de la imagen en lugares oscuros o con motivos que se mueven aumentando la sensibilidad ISO (seleccione un número más alto).

Los números ISO en la tabla de arriba son valores representativos.
Al girar la rueda de control aumenta o reduce la sensibilidad ISO en incrementos de 1/3 de la forma siguiente:
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 ... ISO25 600
Ajuste de la sensibilidad ISO (Índice de exposición recomendado)
La sensibilidad ISO es una clasificación de velocidad para soportes de grabación que llevan un sensor de imagen que recibe luz. Aun cuando la exposición sea igual, las imágenes variarán dependiendo de la sensibilidad ISO.
Sensibilidad ISO alta
Graba una imagen brillante incluso en lugares oscuros a la vez que aumenta la velocidad de obturación para reducir el desenfoque.
Sin embargo, la imagen tiende a alterarse.
Sensibilidad ISO baja
Graba una imagen de tonalidad más suave.
Sin embargo, cuando la exposición sea insuficiente, la imagen podrá volverse más oscura.
Notas

- Cuando [ISO] esté ajustado a un valor inferior a ISO 100, es posible que el rango para el brillo del motivo grabable (gama dinámica) disminuya.

- Para películas, está disponible el valor entre ISO 100 a ISO 6 400.

- Cuando [ISO] está ajustado a [Reduc. ruido varios fotogr.], la cámara superpone las imágenes. Llevará más tiempo grabar una imagen, y el flash no responderá.

Tema relacionado
Los elementos del menú de toma de imagen fija no están disponibles en algunos modos de Grabación
Volver al principio