Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Ajuste del modo Grabación > Priorid. abertura

## Priorid. abertura

Le permite ajustar el rango de enfoque o el grado de desenfoque del fondo.

1. Ajuste el dial de modo a (Priorid. abertura).

1. Gire el anillo de abertura para seleccionar la abertura (valor F).

- Puede seleccionar una abertura (valor F) de F2,0 a F22.

- La velocidad de obturación se ajustará automáticamente de 1/4 000 segundo a 30 segundo.

1. Tome la imagen con el botón del disparador.

Acerca de la prioridad en la abertura
Cuanto menor sea la abertura (valor F), mayor será el orificio que deja pasar la luz. La profundidad del enfoque disminuirá, y todo excepto los objetos dentro de un estrecho margen de distancia quedarán desenfocados. Esto es bueno para retratos, etc.
Cuanto mayor sea la abertura (valor F), menor será el orificio que deja pasar la luz. Tanto los objetos relativamente cercanos como los que están lejos del objetivo aparecen nítidos. Esto es bueno para paisajes, etc.
Notas

- Si no se obtiene la exposición apropiada después de hacer los ajustes, los indicadores del valor de ajuste en la pantalla parpadearán. Puede tomar imágenes en esta condición, pero le recomendamos que ajuste los valores de flash otra vez.

- El brillo de la imagen visualizada en la pantalla podrá variar de la imagen grabada real.

Tema relacionado
Funciones no disponibles en algunos modos de Grabación
Los elementos del menú de toma de imagen fija no están disponibles en algunos modos de Grabación
Volver al principio