Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Visionado > Visionado de imágenes fijas > Visionado de imágenes fijas

## Visionado de imágenes fijas

1. Pulse el botón (Reproducción) para cambiar al modo de reproducción.

1. Seleccione una imagen con el dial de control.

Visionado de imágenes tomadas con una cámara diferente
Esta cámara crea un archivo de base de datos de imagen en una tarjeta de memoria para grabar y reproducir imágenes. Las imágenes no registradas en el archivo de base de datos de imagen podrán no visualizarse correctamente.
Registre las imágenes grabadas con otras cámaras seleccionando MENU 1 [Recuperar BD imág.] para reproducirlas en esta cámara.

- Utilice una batería suficientemente cargada para registrar imágenes. Si se utiliza una batería con poca carga para registrar imágenes, es posible que no se pueda registrar todos los datos o que los datos se dañen si la carga de la batería se agota.

Para girar una imagen
Puede girar una imagen pulsando el botón Fn (Función) mientras está visualizada la imagen fija.
Tema relacionado
Recuperar BD imág.
Volver al principio