Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Toiminnot, joita voidaan valita Fn-painikkeella > Mittausmuoto

## Mittausmuoto

Tällä valitaan [Mittausmuoto], jonka avulla asetetaan se, mistä osasta kohdetta valotus määritetään.

1. Fn (Mittausmuoto) haluamasi tila

| (Monipiste) | Jakaa kuvan useaan alueeseen ja mittaa kunkin alueen. Kamera määrittää tasapainoisen valotuksen (monipistemittaus).
| (Keskipiste) | Mittaus suoritetaan kuvan keskeltä, ja valotus määritetään kyseisen kohdan kirkkauden perusteella (keskipainotteinen mittaus).
| (Piste) | Kohdista pistemittauksen hiusristikko (A) kohteeseen, kun haluat mitata kohteen yhden osan (pistemittaus). Tämä toiminto on hyödyllinen, kun kohde on taustavalaistu tai kun kohteen ja taustan välillä on voimakas kontrasti.

Liittyvä aihe
Valokuvausvalikon kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Takaisin ylös