Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Vianmääritys > Vianmääritys > Akku ja virta

## Akku ja virta

Akkua ei voi työntää kameraan.

- Varmista, että akun suunta on oikea, ja aseta sitä paikalleen, kunnes lukitusvipu lukittuu.

Kameraa ei voi kytkeä päälle.

- Kun akku on asetettu kameraan, voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin kameraan tulee virta.

- Varmista, että akku on asetettu oikein.

- Akku purkautuu itsekseen, vaikka sitä ei käytettäisi. Lataa akku ennen käyttöä.

- Tarkista, että akku on tyyppiä NP-BX1.

Virta katkeaa yllättäen.

- Kameran ja akun lämpötilan mukaan virta voi katketa automaattisesti kameran suojaamiseksi. Tällöin näyttöön ilmestyy viesti ennen virran katkeamista.

- Jos et käytä kameraa tietyn ajan kuluessa virran ollessa päällä, kamera kytkeytyy pois päältä automaattisesti estääkseen akun tyhjenemisen. Kytke kamera uudestaan päälle.

Varaustilan ilmaisin näyttää väärin.

- Näin voi käydä, kun kameraa käytetään erittäin kuumassa tai kylmässä paikassa.

- Akun kapasiteetti pienenee sitä käytettäessä ja ajan myötä. Jos akun käyttöaika lyhenee huomattavasti, on ehkä aika hankkia tilalle uusi akku.

Kameran latausmerkkivalo vilkkuu, kun akkua ladataan.

- Tarkista, että akku on tyyppiä NP-BX1.

- Kameran latausmerkkivalo voi vilkkua harvaan, kun käytetään akkua, jota ei ole käytetty pitkään aikaan. Irrota tällöin akku kamerasta ja aseta se uudelleen.

- Jos haluat lisätietoja, katso ”Akku” [Tietoja].

Akkua ei ole ladattu, vaikka latausmerkkivalo sammuu ja lataus on päättynyt.

- Näin tapahtuu, kun akkua ladataan erittäin kuumassa tai kylmässä paikassa. Lataa akku oikeassa lämpötilassa: 10°C – 30°C.

Takaisin ylös