Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Asetusten muuttaminen > Asetusvalikko > PAL/NTSC-valitsin (vain 1080 50i -yhteensopivat mallit)

## PAL/NTSC-valitsin (vain 1080 50i -yhteensopivat mallit)

Toistaa kameralla tallennettuja videoita PAL/NTSC-järjestelmän TV:ssä.

1. MENU 3 [PAL/NTSC-valitsin] haluttu tila

| PAL | Toistaa kameralla tallennettuja videoita PAL-järjestelmän TV:ssä.
| NTSC | Toistaa kameralla tallennettuja videoita NTSC-järjestelmän TV:ssä.

Huomautuksia

- Tämä toiminto on vain 1080 50i -yhteensopivissa laitteissa. Sitä ei ole 1080 60i -yhteensopivissa laitteissa. 1080 50i -yhteensopivien kameroiden pohjassa on 50i-merkki.

- Jos asetetaan aiemmin PAL-järjestelmällä alustettu muistikortti, esiin tulee ilmoitus siitä, että kortti täytyy alustaa uudelleen. Kun tallennetaan käyttämällä NTSC-järjestelmää, alusta muistikortti uudelleen tai käytä toista muistikorttia.

- Kun on valittu NTSC-tila, ilmoitus ”Laite toimii NTSC-tilassa.” ilmestyy aloitusnäyttöön aina, kun kameraan kytketään virta.

Takaisin ylös