Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > Räätälöintivalikko > FINDER/LCD-asetus

## FINDER/LCD-asetus

Kun käytetään FDA-EV1MK-etsintä (myydään erikseen), määrittää tavan, jolla vaihdetaan etsimen ja nestekidenäytön välillä.

1. MENU 1 [FINDER/LCD-asetus] haluttu tila

| Automaattinen | Vaihtaa etsimen/nestekidenäytön näytön automaattisesti.
| Manuaalinen | Vaihtaa etsimen/nestekidenäytön näytön vain etsinlisävarusteen (myydään erikseen) painiketta käyttämällä.

Huomautuksia

- [FINDER/LCD-asetus]-toiminto on käytettävissä vain, kun etsinlisävaruste (myydään erikseen) on kiinnitetty.

Takaisin ylös