Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Kuvaustilan asettaminen > Paras automaattisäätö

## Paras automaattisäätö

Kamera yhdistää Valotuksen tunnistus-toiminnon sekä korkealaatuisen kuvatekniikan ja ottaa automaattisesti kuvia optimaalisilla asetuksilla.
Lisätietoja Valotuksen tunnistus -toiminnosta on kohdassa ”Valotuksen tunnistus”. [Tietoja]

1. Aseta tilapyörä asentoon (Automaattinen tila).

1. Paina Fn-painiketta ja valitse (Paras automaattisäätö) painamalla / säädinpyörässä ja paina sitten .

1. Ota kuva suljinpainikkeella.

Kamera kuvaa tarvittaessa sarjakuvia ja kerrostaa useat kuvat. Kuvia kerrostamalla kamera tallentaa kuvan, jossa on vähemmän kohteen epäterävyyttä ja kohinaa.
Mitä eroa on [Paras automaattisäätö]- ja [Älykäs automaatti] -tiloilla?
A: Tunnistettu valotus
(Yövalotus), (Yömuotokuva), (Vastavalo), (Vastavalomuotokuva), (Maisema), (Makro), (Muotokuva), (Lapsi), (Kohdevalo), (Pieni kirkkaus)
B: (Jalusta) tai (Siirrä)
C: (Kerrostus)
Huomautuksia

- Kun kamera kerrostaa kuvia, kuvan tallentaminen kestää pidempään.

- Valitse vähäisessä valossa, kuten yöllä, [Salaman tila]-asetukseksi [Salama pois] päällekkäisten kuvien optimaalisen tehosteen saavuttamiseksi.

- Kun [Laatu]-asetuksena on [RAW] tai [RAW ja JPEG], kamera ei kerrosta kuvia.

Liittyvä aihe
Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Valokuvausvalikon kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Takaisin ylös