Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Toiminnot, joita voidaan valita Fn-painikkeella > ISO

## ISO

1. Fn (ISO) haluamasi tila

- Jos valitset [Usean kuv. kuvakoh. vaim.] tai [ISO AUTO], tuo asetusnäyttö esiin painamalla säädinpyörässä ja valitse haluamasi arvo.

| (Usean kuv. kuvakoh. vaim.) | Kamera tallentaa peräkkäiset otokset, jotta saadaan vähäkohinaisempi kuva. Tuo asetusnäyttö esiin painamalla säädinpyörässä ja valitse haluamasi arvo ISO AUTO – 102400 painamalla /.
| (ISO AUTO) | Kamera asettaa ISO-herkkyyden automaattisesti ympäristön valaistusolosuhteiden mukaan. Voit asettaa [ISO AUTO] -tilan suurimman ja pienimmän ISO-arvon. Tuo asetusnäyttö esiin painamalla .
| 50/80/100/125/200/400/ 800/1600/3200/6400/ 12800/25600 | Voit pienentää kuvan epätarkkuutta pimeässä tai kohteen liikkuessa suurentamalla ISO-herkkyyttä (valitse suurempi numero).

Yllä olevat taulukon ISO-arvot ovat kuvaavia arvoja.
ISO-herkkyyttä voidaan lisätä tai vähentää kiertämällä säädinpyörää 1/3:n portain seuraavasti:
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 ... ISO25600
ISO-herkkyyden säätäminen (suositeltu valotusindeksi)
ISO-herkkyys on valoa vastaanottavalla kuvakennolla varustetun tallennusvälineen nopeusarvo. Vaikka valotus olisi sama, kuvat ovat erilaisia ISO-herkkyydestä riippuen.
Suuri ISO-herkkyys
Kuvasta tulee kirkas, vaikka kuvausympäristössä olisi vain vähän valoa, ja lyhyempi valotusaika vähentää epäterävyyttä.
Kuvaan tulee yleensä kuitenkin kohinaa.
Pieni ISO-herkkyys
Saadaan tasaisempi kuva.
Jos valotus ei kuitenkaan riitä, kuvasta voi tulla tummempi.
Huomautuksia

- Kun [ISO]-arvoksi on asetettu alle ISO 100, tallennettavan kohteen kirkkaus (dynaaminen alue) voi pienentyä.

- Videoissa voidaan käyttää arvoja ISO 100 – ISO 6400.

- Kun [ISO]-asetuksena on [Usean kuv. kuvakoh. vaim.], kamera kerrostaa kuvat. Kuvan tallentaminen kestää pidempään, eikä salama toimi.

Liittyvä aihe
Valokuvausvalikon kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Takaisin ylös