Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Kuvaustoimintojen käyttäminen > AEL(AE-lukitus) -painikkeen käyttäminen

## AEL(AE-lukitus) -painikkeen käyttäminen

Jos kohteen ja taustan välinen kontrasti on suuri, esimerkiksi kuvattaessa vastavalossa tai ikkunan lähellä olevaa kohdetta, mittaa valo käyttämällä pistettä, jossa kamera saa oikean valotuksen, ja lukitse valotus etukäteen.
Voit vähentää kohteen kirkkautta käyttämällä valon mittaukseen kirkkaampaa pistettä ja lukitsemalla koko näytön valotuksen.
Voit lisätä kohteen kirkkautta käyttämällä valon mittaukseen tummempaa pistettä ja lukitsemalla koko näytön valotuksen.
Tässä aiheessa on esimerkki, jossa [Mittausmuoto]-asetukseksi on valittu [Piste]. Oletusarvoisesti [AEL-pito] on määritetty AEL-painikkeeseen.

1. Fn (Mittausmuoto) (Piste)

1. Tarkenna kohtaan, jolle haluat määrittää valotuksen.

1. Lukitse valotus painamalla AEL-painiketta.

(AE-lukitus) -merkki syttyy.

- Pistemittausympyrän valotusarvo perustuu lukittuun valotukseen ja näytetään myös EV-asteikolla.

1. Pidä AEL-painike painettuna, tarkenna kohteeseen ja ota kuva.

- Pidä AEL-painike painettuna myös kuvauksen jälkeen, jos jatkat kuvaamista lukitun valotuksen kanssa. Nollaa valotus vapauttamalla painike.

Voit määrittää muita toimintoja AEL-painikkeeseen. Jos haluat lisätietoja, katso AEL-painiketoiminto. [Tietoja]
Liittyvä aihe
AEL-painiketoiminto
Takaisin ylös