Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Kuvaustoimintojen käyttäminen > Tarkennuksen tilapyörä

## Tarkennuksen tilapyörä

Valitsee tarkennusmenetelmän kohteen liikkeelle sopivaksi.
AF tarkoittaa automaattitarkennusta (Auto Focus), joka säätää tarkennusta automaattisesti.

1. Aseta tarkennuksen tilapyörä haluamasi tilan kohdalle.

| (Automaattitark.) | Kamera lukitsee tarkennuksen, kun tarkennus on säädetty (AF-S). Kamera jatkaa tarkentamista videon tallennuksen aikana (AF-C).
| (Suora m.tark.) | Voit käyttää manuaalista ja automaattitarkennusta yhdessä.
| (Man. tarkennus) | Säätää tarkennusta manuaalisesti.

### [Suora m.tark.]-/[Man. tarkennus]-toimintojen käyttö

1. Aseta tarkennuksen tilapyörä asentoon (Suora m.tark.) tai (Man. tarkennus).

1. Säädä tarkennusta kääntämällä tarkennusrengasta.

- Voit säätää tarkennusta käyttämällä korostus-, [Tark. suurennus]- tai [Käsitarkennusapu]-toimintoa.

- Kun tarkennuksen tilapyörällä on valittu (Suora m.tark.), automaattitarkennus aktivoituu, kun suljinpainike painetaan puoliväliin.

Tarkennus käyttämällä [Suora m.tark.]-asetusta
[Suora m.tark.]-asetusta käyttämällä voit käyttää manuaalisen ja automaattisen tarkennuksen säädön yhdistelmää seuraavasti.

- Tee automaattisen tarkennuksen jälkeen sen hienosäädöt manuaalisesti.

Tehokas, kun halutaan tarkentaa kapealle alueelle. Pidä suljinpainike painettuna puoliväliin ja käännä sitten tarkennusrengasta.

- Säädä tarkennus manuaalisesti etukäteen ja käytä sitten automaattista tarkennusta.

Tehokas tarkennettaessa kohteisiin, jotka ovat näkymän takaosassa, koska tällaiset kohteet ovat yleensä epätarkkoja automaattista tarkennusta käytettäessä.
Huomautuksia

- Jos tarkennusetäisyys on asetettu hyvin lähelle, kuvassa voi näkyä objektiivin pölyä tai sormenjälkiä. Pyyhi objektiivi pehmeällä liinalla tms.

- Kun tarkennusmenetelmää vaihdetaan, asetettu tarkennusetäisyys poistetaan.

Liittyvä aihe
Tarkennusrengas
Korostustaso
Käsitarkennusapu
Takaisin ylös