Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > Videokuvausvalikko > Tallennusasetus

## Tallennusasetus

Mitä suurempi kuvan koko on, sitä parempi on sen laatu. Mitä suurempi tietomäärä käytetään sekunnissa (keskimääräinen bittinopeus), sitä parempi kuvanlaatu on.

1. MENU 1 [Tallennusasetus] haluttu tila

#### Tiedostomuoto: AVCHD

Tallentaa 60i/50i-videoita, 24p/25p-videoita tai 60p/50p-videoita AVCHD-muodossa. Kyseinen tiedostomuoto soveltuu videoiden katseluun teräväpiirtotelevisiossa.
Voit luoda Blu-ray Disc-, AVCHD- tai DVD-levyn mukana toimitetun PlayMemories Home -ohjelmiston avulla.

- 60i/50i-videot tallennetaan nopeudella 60 tai 50 puolikuvaa sekunnissa. Sekä 60i- että 50i-videoissa käytetään lomiteltua kuvajärjestelmää, Dolby Digital -ääntä ja AVCHD-tiedostomuotoa.

- 24p/25p-videot tallennetaan nopeudella 24 tai 25 ruutua sekunnissa. Sekä 24p- että 25p-videoissa käytetään lomittamatonta kuvajärjestelmää, Dolby Digital -ääntä ja AVCHD-tiedostomuotoa.

- 60p/50p-videot tallennetaan nopeudella 60 tai 50 ruutua sekunnissa. Sekä 60p- että 50p-videoissa käytetään lomittamatonta kuvajärjestelmää, Dolby Digital -ääntä ja AVCHD-tiedostomuotoa.

| Tallennusasetus | Keskimääräinen bittinopeus | Kuvaus
| 60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 24 Mb/s | Kuvaa korkeimmalla kuvanlaadulla koossa 1920×1080 (60i/50i)
| 60i 17M(FH) 50i 17M(FH) | 17 Mb/s | Kuvaa korkealla kuvanlaadulla koossa 1920×1080 (60i/50i)
| 60p 28M(PS) 50p 28M(PS) | 28 Mb/s | Kuvaa korkeimmalla kuvanlaadulla koossa 1920×1080 (60p/50p)
| 24p 24M(FX) 25p 24M(FX) | 24 Mb/s | Kuvaa korkealla kuvanlaadulla koossa 1920×1080 (24p/25p)
| 24p 17M(FH) 25p 17M(FH) | 17 Mb/s | Kuvaa normaalilla kuvanlaadulla koossa 1920×1080 (24p/25p)

#### Tiedostomuoto: MP4

Kuvatut videot tallennetaan MPEG-4-muodossa, noin 30 ruutua/s (1080 60i -yhteensopivat laitteet) tai noin 25 ruutua/s (1080 50i -yhteensopivat laitteet), progressiivinen tila, AAC-ääni, mp4-muoto.

| Tallennusasetus | Keskimääräinen bittinopeus | Kuvaus
| 1440×1080 12M | 12 Mb/s | Kuvaa koossa 1440×1080
| VGA 3M | 3 Mb/s | Kuvaa VGA-koossa

Huomautuksia

- Tuloksena on telekuva, jos valitaan [VGA 3M] -kuvakoko.

- Kun luodaan AVCHD-levyjä videoista, jotka on tallennettu muodossa [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)], luominen kestää jonkin aikaa, sillä kuvanlaatu täytyy muuntaa. Jos haluat tallentaa [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] -videoita ilman kuvanlaadun muuntamista, käytä Blu-ray-levyjä.

Liittyvä aihe
Tiedostomuoto
Takaisin ylös