Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > Räätälöintivalikko > C-painikkeen toiminto

## C-painikkeen toiminto

AEL-vaihto
AM/MF-ohj. vaihto
Valotuksen lukitseminen pistemittaustilassa
Tark. suurennus
Sammuta LCD-näyttö
Voit valita usein käytettäviä toimintoja ja määrittää niitä C (Mukautus) -painikkeeseen.

1. MENU 3 [C-painikkeen toiminto] haluttu tila

| Kuvanottotapa | Määrittää toiminnot, jotka asetat.
| Salaman tila
| Autom.tark.alue
| Pehmeä iho -tehoste
| Hymyn/Kasvontunn.
| Autom. muot. rajaus
| ISO
| Mittausmuoto
| Salamakorjaus
| Valkotasapaino
| DRO/Autom. HDR
| Luova asetus
| Kuvatehoste
| Kuvakoko
| Kuvasuhde
| Laatu
| AEL-pito
| AEL-vaihto
| AEL-pito
| AEL-vaihto
| AM/MF-ohj. pito
| AM/MF-ohj. vaihto
| Älykäs telejatke/Zoom
| Tark. suurennus
| Muisti
| Sammuta LCD-näyttö
| Ei asetettu

### AEL-vaihto

Jos kohteen valotusta on vaikea saada sopivaksi, tämän toiminnon avulla voit lukita valotuksen tarkentamalla alueelle, jolla on haluttu kirkkaus, ja mittaamalla sen valon.

1. MENU 3 [C-painikkeen toiminto] [AEL-vaihto]

1. Suuntaa kamera alueelle, josta haluat mitata valotuksen.

Valotus asetetaan.

1. Paina C (Mukautus) -painiketta.

Valotus lukitaan, ja (AE-lukitus) syttyy.

1. Tarkenna kohteeseen ja kuvaa se.

1. Peruuta valotuslukitus painamalla C (Mukautus) -painiketta uudestaan.

### AM/MF-ohj. vaihto

Voit vaihtaa tilapäisesti automaattisen ja manuaalisen tarkennuksen välillä.

1. MENU 3 [C-painikkeen toiminto] [AM/MF-ohj. vaihto]

1. Vaihda automaattisen ja manuaalisen tarkennuksen välillä painamalla C (Mukautus) -painiketta.

Kun [Tarkennustila]-asetuksena on [Man. tarkennus], kamera vaihtaa [Automaattitark.] -tilaan, ja kun [Tarkennustila]-asetuksena on muu kuin [Man. tarkennus], se vaihtaa [Man. tarkennus]-tilaan. Palaa edelliseen tilaan painamalla C (Mukautus) -painiketta.

### Valotuksen lukitseminen pistemittaustilassa

Kamera lukitsee valotuksen tilapäisesti pistemittaustilassa.

1. MENU 3 [C-painikkeen toiminto] [ AEL-pito] tai [ AEL-vaihto]

1. Paina C (Mukautus) -painiketta.

### Tark. suurennus

[Man. tarkennus]-tilassa voit suurentaa näytön kuvaa manuaalisen tarkennuksen helpottamiseksi käyttämällä [Tark. suurennus] -toimintoa.

1. MENU 3 [C-painikkeen toiminto] [Tark. suurennus]

1. Suurenna kuva painamalla C (Mukautus) -painiketta.

- Voit asettaa ajan, jonka kuva pysyy suurennettuna, asetuksella [Tarkenn. suurennusaika].

### Sammuta LCD-näyttö

Jos monitori on liian kirkas etsintä (myydään erikseen) käytettäessä, voit sammuttaa ruutunäytön tilapäisesti.

1. MENU 3 [C-painikkeen toiminto] [Sammuta LCD-näyttö]

1. Paina C (Mukautus) -painiketta.

- Ruutunäyttö sytytetään/sammutetaan aina, kun C (Mukautus) -painiketta painetaan.

Huomautuksia

- Ruutunäyttöä ei sammuteta [Pyyhkäisypanor.]- tai videotilassa.

Liittyvä aihe
Kuvanottotapa
Salaman tila
Autom.tark.alue
Pehmeä iho -tehoste
Hymyn/Kasvontunn.
Autom. muot. rajaus
ISO
Mittausmuoto
Salamakorjaus
Valkotasapaino
DRO/Autom. HDR
Luova asetus
Kuvatehoste
Kuvakoko
Kuvasuhde
Laatu
Muisti
Tarkenn. suurennusaika
Takaisin ylös