Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Fonctions pouvant être sélectionnées avec la touche Fn > ISO

## ISO

1. Fn (ISO) mode souhaité

- Si vous sélectionnez [Réduc. bruit multi-photos] ou [ISO AUTO], appuyez sur sur la molette de commande pour afficher l’écran de réglage, puis sélectionnez la valeur souhaitée.

| (Réduc. bruit multi-photos) | L’appareil superpose les images prises en rafale. Il en résulte une réduction du bruit dans l’image finale. Sur la molette de commande, appuyez sur pour afficher l’écran de réglage, puis sélectionnez une valeur entre ISO AUTO et 102400 avec /.
| (ISO AUTO) | L’appareil règle automatiquement la sensibilité ISO en fonction de la luminosité ambiante. Vous pouvez définir des valeurs ISO maximale et minimale pour le mode [ISO AUTO]. Appuyez sur pour afficher l’écran de réglage.
| 50/80/100/125/200/400/ 800/1600/3200/6400/ 12800/25600 | Vous pouvez réduire le flou de l’image dans des endroits sombres ou de sujets en mouvement en augmentant la sensibilité ISO (sélectionnez une valeur plus élevée).

Les numéros ISO dans le tableau ci-dessus sont des valeurs représentatives.
La rotation de la molette de commande augmente ou diminue la sensibilité ISO par incréments de 1/3 comme suit :
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 ... ISO25600
Réglage de la sensibilité ISO (Indice de lumination recommandé)
La sensibilité ISO est une mesure de vitesse pour support d’enregistrement qui incorpore un capteur d’image qui reçoit la lumière. Même lorsque l’exposition est identique, les images sont différentes selon la sensibilité ISO.
Sensibilité ISO élevée
Enregistre une image lumineuse même dans un endroit sombre en augmentant la vitesse d’obturation pour réduire le flou.
L’image tend, toutefois, à comporter du bruit.
Sensibilité ISO faible
Enregistre une image plus douce.
Toutefois, si l’exposition est insuffisante, l’image tend à devenir plus sombre.
Remarques

- Si [ISO] est défini sur une valeur inférieure à ISO 100, il est possible que la plage de luminosité du sujet (plage dynamique) soit moins étendue.

- Les valeurs disponibles en mode Film sont comprises entre ISO 100 et ISO 6400.

- Lorsque [ISO] est défini sur [Réduc. bruit multi-photos], l’appareil procède à la superposition des images. L’enregistrement des images est de ce fait plus long et le flash n’est pas disponible.

Rubrique associée
Éléments du menu de prise de vue d’images fixes non disponibles dans certains modes ENR
Haut