Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Fonctions pouvant être sélectionnées avec la touche Fn > Cadrage portr. auto.

## Cadrage portr. auto.

Lorsque l’appareil détecte un visage et effectue une prise de vue, la photo ainsi prise est automatiquement recadrée pour obtenir une composition optimale. L’image initiale et l’image recadrée sont toutes deux enregistrées. L’image recadrée est enregistrée au même format que l’image initiale.

1. Fn (Cadrage portr. auto.) mode souhaité

Lorsque l’appareil juge que la prise de vue en cours peut être recadrée, l’icône affichée à l’écran s’affiche en vert.

- Une fois la prise de vue effectuée, la zone recadrée est signalée par un cadre sur l’écran d’affichage instantané.

| (OFF) | Vous permet d’activer et de désactiver la fonction [Cadrage portr. auto.].
| (Auto)

Remarques

- Selon les conditions de la prise de vue, il peut arriver que la composition de l’image recadrée ne soit pas optimale.

Rubrique associée
Éléments du menu de prise de vue d’images fixes non disponibles dans certains modes ENR
Haut