Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Réglage du mode ENR > Auto intelligent

## Auto intelligent

Reconnaissance de scène
Caractéristiques des modes Prise de vue automatique
Vous permet de prendre des images fixes avec les réglages ajustés automatiquement.

1. Placez le sélecteur de mode sur (Mode auto).

1. Appuyez sur la touche Fn et sélectionnez (Auto intelligent) avec / de la molette de commande, puis appuyez sur .

1. Prenez la vue en appuyant sur le déclencheur.

### Reconnaissance de scène

La fonction Reconnaissance de scène est disponible en mode [Auto intelligent]. Cette fonction permet à l’appareil de reconnaître automatiquement les conditions de prise de vue et de prendre l’image.
Lorsque vous utilisez la fonction Reconnaissance de scène, la position des icônes affichées à l’écran est différente selon que l’appareil reconnaît une scène ou une condition de prise de vue. Si l’appareil reconnaît une scène, des icônes et guides tels que (Portrait), (Enfant en bas âge), (Portrait de nuit), (Scène de nuit), (Portrait contre-jour), (Contre-jour), (Paysage), (Macro), (Projecteur) ou (Lumière faible) sont affichés sur la première ligne. Si l’appareil reconnaît une condition, des icônes telles que (Trépied) ou (Déplacement) sont affichées sur la deuxième ligne. L’appareil peut détecter simultanément une scène et une condition de prise de vue ou seulement l’une des deux.
Remarques

- La fonction Reconnaissance de scène n’est pas opérante lorsque vous utilisez les fonctions de zoom.

- Selon la situation, il se peut que ces scènes ne soient pas reconnues.

- Par ailleurs, lorsque l’appareil est utilisé dans un environnement soumis à des vibrations, il est possible qu’il ne reconnaisse pas la condition (Trépied), et ce même s’il est installé sur un trépied.

- Lorsque l’appareil reconnaît simultanément les conditions (Trépied) et (Scène de nuit), il peut arriver qu’il utilise une vitesse d’obturation lente. Dans ce cas, maintenez l’appareil immobile pendant la prise de vue.

### Caractéristiques des modes Prise de vue automatique

En mode [Automatique supérieur], l’appareil prend des images de meilleure qualité qu’en mode [Auto intelligent]. L’appareil prend aussi des images multiples basées sur la scène reconnue, puis crée un composé des images multiples (Prise de vue en superposition).
[Programme Auto] vous permet de modifier différents paramètres de prise de vue, tels que la balance des blancs ou les réglages ISO.

Mode ENR | Quand l’utiliser
(Auto intelligent) | A utiliser lorsque vous voulez que l’appareil reconnaisse automatiquement les conditions de prise de vue et prenne continuellement des images.
(Automatique supérieur) | A utiliser lorsque vous prenez des images dans des conditions difficiles, telles que des scènes faiblement éclairées ou en contre-jour. A utiliser lorsque vous voulez prendre une image de qualité supérieure à celle en (Auto intelligent).
(Programme Auto) | A utiliser lorsque vous voulez effectuer la prise de vue en utilisant des réglages personnalisés avec l’exposition (vitesse d’obturation et valeur d’ouverture) ajustée automatiquement.

Remarques

- En [Auto intelligent], il se peut que vous ne puissiez pas effectuer clairement une prise de vue de scènes faiblement éclairées ou en contre-jour.

- En mode [Automatique supérieur], il faut un certain temps pour enregistrer une image, car l’appareil superpose les images.

Rubrique associée
Fonctions non disponibles en certains modes ENR
Éléments du menu de prise de vue d’images fixes non disponibles dans certains modes ENR
Haut