Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Fonctions pouvant être sélectionnées avec la touche Fn > Entraînement

## Entraînement

Vous avez la possibilité de régler le mode d’acquisition des prises de vue en sélectionnant par exemple les prises de vue en rafale, le retardateur ou encore le bracketing.

1. Fn (Entraînement) mode souhaité

- Le cas échéant, sélectionnez les paramètres détaillés à l’aide des touches /.

| (Prise de vue unique) | L’appareil prend une seule image sans utiliser le retardateur.
| (Prise d. v. en continu) | L’appareil effectue des prises de vue en rafale aussi longtemps que le déclencheur est maintenu enfoncé.
| (Rafale prior. Vit.) | Permet d’effectuer des prises de vue en rafale à vitesse élevée aussi longtemps que le déclencheur est maintenu enfoncé. Le réglage de mise au point pour la première prise est utilisé pour les prises suivantes.
| (Retardateur) | Permet de régler le retardateur sur 10 secondes ou 2 secondes. Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, le témoin du retardateur clignote et un bip retentit jusqu’à ce que l’obturateur fonctionne. Pour annuler, appuyez sur le déclencheur.
| (Bracket : conti.) | Permet de prendre le nombre spécifié d’images, en appliquant à chacune d’entre elles une luminosité différente. Vous pouvez définir la valeur des incréments à appliquer au bracketing.
| (Bracket simple) | Permet de prendre le nombre spécifié d’images, photo par photo, en appliquant à chacune d’entre elles une luminosité différente. Vous pouvez définir la valeur des incréments à appliquer au bracketing.
| (Bracket.bal.B) | Permet de prendre trois photos en appliquant à chacune d’entre elles une exposition différente, en fonction des paramètres définis pour la balance des blancs, le filtre et la température des couleurs. Vous pouvez définir la valeur des incréments à appliquer au bracketing en sélectionnant [Lo] ou [Hi].
| (Bracket DRO) | Permet de prendre trois photos, en appliquant à chacune d’entre elles un Optimiseur de plage dynamique différent. Vous pouvez définir la valeur des incréments à appliquer au bracketing en sélectionnant [Lo] ou [Hi].

Conseils pour éviter un flou
Si vos mains ou votre corps bougent pendant que vous tenez l’appareil et appuyez sur le déclencheur, un « tremblement de l’appareil » se produit.
Un tremblement de l’appareil se produit fréquemment dans des conditions de faible éclairage ou de vitesse d’obturation lente telles que celles en mode (Portrait de nuit) ou (Scène de nuit).
Pour réduire le tremblement de l’appareil, réglez le retardateur sur un délai de 2 secondes et tenez vos bras contre votre corps après avoir enfoncé le déclencheur.
Remarques

- Si [Entraînement] est défini sur [Bracket : conti.], [Mode Flash] est défini sur [Flash désactivé].

- Si la batterie est faible ou si la carte mémoire est pleine, la prise de vue en rafale s’interrompt.

Rubrique associée
Fonctions non disponibles en certains modes ENR
Éléments du menu de prise de vue d’images fixes non disponibles dans certains modes ENR
Haut