Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Fonctions pouvant être sélectionnées avec la touche Fn > Mode de mesure

## Mode de mesure

Le [Mode de mesure] permet de définir la partie du sujet à mesurer pour déterminer l’exposition.

1. Fn (Mode de mesure) mode souhaité

| (Multi) | Divise l’image en plusieurs régions et effectue la mesure sur chaque région. L’appareil détermine une exposition bien équilibrée (Mesure multi-zone).
| (Centre) | Effectue la mesure au centre de l’image et détermine l’exposition sur la base de la luminosité du sujet en ce point (Mesure à pondération centrale).
| (Spot) | Alignez les fils de réticule du spotmètre (A) sur le sujet pour mesurer une partie du sujet (Mesure spot). Cette fonction est utile lorsque le sujet est en contre-jour ou très contrasté par rapport au fond.

Rubrique associée
Éléments du menu de prise de vue d’images fixes non disponibles dans certains modes ENR
Haut