Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Avant utilisation > Noms des pièces et liste des icônes affichées sur l’écran > Noms des pièces

## Noms des pièces

Avant
Arrière/Côtés
Haut
Bas

### Avant

1. Crochets pour bandoulière

1. Témoin de l’illuminateur AF/du retardateur

1. Repère du capuchon d’objectif

1. Objectif

1. Bague de diaphragme

1. Repère d’ouverture/Repère de basculement en mode Macro

1. Bague de basculement en mode Macro

1. Sélecteur de mode de mise au point

1. Bague de mise au point

### Arrière/Côtés

1. Bouton (Flash rétractable)

1. Capteur de luminosité

1. Témoin de charge

1. Connecteur micro-USB

1. Micro-prise HDMI

1. Prise (Microphone)

- Si un microphone externe est raccordé, l’appareil passe du microphone interne au microphone externe. Si le microphone externe est de type entrée alimentée, l’alimentation du microphone est fournie par l’appareil.

1. Écran LCD

1. Bouton (Lecture)

1. Sélecteur de commande

1. Bouton MOVIE (Film)

1. Pour la prise de vue : Bouton AEL (Verrouillage AE)
   Pour la visualisation : Bouton (Agrandissement)

1. Pour la prise de vue : Bouton Fn (Fonction)
   Pour la visualisation : Bouton (Planche Index)

1. Molette de commande

1. Bouton (Supprimer)

1. Bouton MENU

### Haut

1. Déclencheur

1. Molette de correction d’exposition

1. Bouton C (Personnalisé)

1. Bouton d’alimentation

1. Sélecteur de mode

1. Griffe multi-interface*1

- Certains accessoires peuvent ne pas être complètement insérés et dépasser de l’arrière de la griffe multi-interface. Toutefois, si l’accessoire touche l’avant de la griffe, la connexion est correcte.

1. Indicateur de position du capteur d’image

1. Flash*2

1. Micro*3

*1 Pour en savoir plus sur les accessoires compatibles avec la griffe multi-interface, visitez le site Web Sony ou consultez votre revendeur Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé. Vous pouvez également utiliser les accessoires compatibles avec la griffe porte-accessoires. Le bon fonctionnement avec les accessoires d’autres fabricants n’est pas garanti.
Les fonctions de l’appareil pour le viseur sont disponibles uniquement lorsque vous utilisez le viseur FDA-EV1MK en accessoire (vendu séparément).
*2 Pour relever le flash, vérifiez d’abord que vous ne bloquez pas le flash avec vos doigts ou d’autres objets, puis faites glisser le bouton (Flash rétractable). Lorsque vous n’utilisez pas le flash, remettez-le en place en le poussant du doigt. Prenez garde de ne pas vous pincer le doigt en refermant le flash.
*3 Ne couvrez pas cette section pendant l’enregistrement de films, sous peine de générer du bruit ou de diminuer le volume.

### Bas

1. Fente d’insertion de la batterie

1. Fente de carte mémoire

1. Témoin d’accès

1. Levier de verrouillage

1. Haut-parleur

1. Logement du trépied

1. Couvercle de batterie/carte mémoire

Haut