Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Fonctions pouvant être sélectionnées avec la touche Fn > Zone d’autofocus

## Zone d’autofocus

Utilisation de la fonction Spot ajustable
Ce réglage vous permet de modifier la zone de mise au point. Utilisez le menu lorsqu’il est difficile d’obtenir une mise au point appropriée en mode de mise au point automatique.

1. Fn (Zone d’autofocus) mode souhaité

| (Multi) | Effectue automatiquement la mise au point sur un sujet dans toutes les plages du cadre de télémètre. Lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course en mode de prise de vue d’image fixe, un cadre vert s’affiche autour de la zone qui est mise au point. Lorsque la fonction Détection de visage est active, AF fonctionne avec la priorité sur les visages.
| (Centre) | Effectue automatiquement la mise au point sur un sujet au centre du cadre de télémètre. En utilisant la fonction de verrouillage AF avec cette option, vous pouvez cadrer l’image comme vous le voulez.
| (Spot flexible) | Cette fonction vous permet de déplacer le cadre du télémètre AF vers le point où vous souhaitez le voir apparaître à l’écran. Il vous permet en outre d’effectuer la mise au point sur un sujet de très petite taille se trouvant dans une zone limitée.

Remarques

- Lorsque vous utilisez les fonctions suivantes, le cadre du télémètre AF est désactivé et apparaît en ligne pointillée. Dans ce cas, l’appareil fonctionne pour mettre au point sur les sujets au centre de l’écran.

- Fonctions du zoom

- [Illuminateur AF]

- Si la mise au point continue est activée, l’appareil effectue la mise au point en donnant la priorité au sujet à suivre.

### Utilisation de la fonction Spot ajustable

La fonction [Spot flexible] est utile lorsque vous photographiez un sujet qui ne se trouve pas au centre du cadre. Elle vous permet ainsi de photographier le sujet sans modifier votre composition.
A : Cadre du télémètre AF (jaune : ajustable/gris : fixe)

1. Utilisez la molette de commande pour régler la position du cadre du télémètre AF lorsque vous voulez mettre au point, puis appuyez sur .

Pour réinitialiser le réglage, appuyez à nouveau sur .
Remarques

- Lorsque vous changez de zone de mise au point, le cadre du télémètre AF que vous avez défini est effacé.

Rubrique associée
Mise au point continue
Éléments du menu de prise de vue d’images fixes non disponibles dans certains modes ENR
Haut