Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Précautions/Sur cet appareil > Sur cet appareil > Format AVCHD

## Format AVCHD

Le format AVCHD a été développé pour les caméscopes numériques haute définition lors de l’enregistrement d’un signal HD (Haute Définition) aux spécifications 1080i*1 ou 720p*2 utilisant une technologie de codage par compression hautement efficace. Le format MPEG-4 AVC/H.264 est adopté pour compresser les données vidéo, et le système Dolby Digital ou Linear PCM est utilisé pour compresser les données audio.
Le format MPEG-4 AVC/H.264 est capable de compresser des images avec une plus haute efficacité que celle du format de compression d’image conventionnel. Le format MPEG-4 AVC/H.264 permet d’enregistrer un signal vidéo haute définition pris avec un caméscope numérique sur des disques DVD de 8 cm, un disque dur, une mémoire flash, une carte mémoire, etc.

#### Enregistrement et lecture sur l’appareil

Basé sur le format AVCHD, votre appareil enregistre avec la qualité d’image haute définition (HD) mentionnée ci-dessous.
Signal vidéo*3 :
Dispositif compatible 1080 60i
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/60i, 1920×1080/60p, 1440×1080/60i, 1920×1080/24p
Dispositif compatible 1080 50i
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/50i, 1920×1080/50p, 1440×1080/50i, 1920×1080/25p
Signal audio : Dolby Digital 2 can.
Support d’enregistrement : Carte mémoire
*1 spécification 1080i
Spécifications haute définition qui utilisent 1 080 lignes de balayage effectif et le système entrelacé.
*2 spécification 720p
Spécifications haute définition qui utilisent 720 lignes de balayage effectif et le système progressif.
*3 Les données enregistrées dans un format AVCHD autre que celui mentionné ci-dessus ne sont pas lues par cet appareil.
Haut