Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Menu Prise de vue en mode Film > Réglage d’enregistr.

## Réglage d’enregistr.

Plus la taille de l’image de film est grande, meilleure est la qualité d’image. Plus la quantité de données utilisées par seconde (débit binaire moyen) est élevée, meilleure est la qualité d’image.

1. Sélectionnez MENU 1 [Réglage d’enregistr.] mode souhaité

#### Format fichier : AVCHD

Enregistre des films 60i/50i, des films 24p/25p ou des films 60p/50p au format AVCHD. Ce format de fichier convient à la visualisation du film sur un téléviseur haute définition.
Vous pouvez créer un Blu-ray Disc, un disque d’enregistrement AVCHD ou un disque DVD Vidéo au moyen de « PlayMemories Home ».

- Les films 60i/50i sont enregistrés à une cadence de 60 trames/seconde ou 50 trames/seconde, respectivement. Les films 60i et 50i utilisent tous deux le système de balayage entrelacé, l’audio Dolby Digital et le format AVCHD.

- Les films 24p/25p sont enregistrés à une cadence de 24 vues/seconde ou 25 vues/seconde, respectivement. Les films 24p et 25p utilisent tous deux le système de balayage progressif, l’audio Dolby Digital et le format AVCHD.

- Les films 60p/50p sont enregistrés à une cadence de 60 vues/seconde ou 50 vues/seconde, respectivement. Les films 60p et 50p utilisent tous deux le système de balayage progressif, l’audio Dolby Digital et le format AVCHD.

| Réglage d’enregistr. | Débit binaire moyen | Description
| 60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 24 Mb/s | Prise de vue avec une qualité d’image maximale : 1920×1080 (60i/50i)
| 60i 17M(FH) 50i 17M(FH) | 17 Mb/s | Prise de vue avec une qualité d’image élevée : 1920×1080 (60i/50i)
| 60p 28M(PS) 50p 28M(PS) | 28 Mb/s | Prise de vue avec une qualité d’image maximale : 1920×1080 (60p/50p)
| 24p 24M(FX) 25p 24M(FX) | 24 Mb/s | Prise de vue avec une qualité d’image élevée : 1920×1080 (24p/25p)
| 24p 17M(FH) 25p 17M(FH) | 17 Mb/s | Prise de vue avec une qualité d’image standard : 1920×1080 (24p/25p)

#### Format fichier : MP4

Les films pris sont enregistrés en format MPEG-4, à environ 30 vues/sec (pour les dispositifs compatibles 1080 60i) ou environ 25 vues/sec (pour les dispositifs compatibles 1080 50i), en mode progressif, avec audio AAC, format mp4.

| Réglage d’enregistr. | Débit binaire moyen | Description
| 1440×1080 12M | 12 Mb/s | Prise de vue en taille 1440×1080
| VGA 3M | 3 Mb/s | Prise de vue VGA

Remarques

- Une image téléphoto est produite lorsque la taille d’image [VGA 3M] est sélectionnée.

- Lorsque vous créez des disques AVCHD à partir de films enregistrés en [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)], l’opération peut prendre un certain temps, car elle nécessite la conversion de la qualité d’image. Pour enregistrer des films [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] sans convertir la qualité d’image, utilisez des disques Blu-ray.

Rubrique associée
Format fichier
Haut