Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Réglage du mode ENR > Automatique supérieur

## Automatique supérieur

L’appareil combine la Reconnaissance de scène et une technologie d’image de haute qualité pour prendre automatiquement les images avec les réglages optimaux.
Pour en savoir plus sur la fonction de Reconnaissance de scène, reportez-vous à la rubrique « Reconnaissance de scène ». [Détails]

1. Placez le sélecteur de mode sur (Mode auto).

1. Appuyez sur la touche Fn et sélectionnez (Automatique supérieur) avec / de la molette de commande, puis appuyez sur .

1. Prenez la vue en appuyant sur le déclencheur.

L’appareil prend des images en rafale lorsque cela est nécessaire et superpose les images multiples. En superposant les images, l’appareil enregistre une image avec moins de flou du sujet et de bruits.
Quelle différence existe-t-il entre le mode [Automatique supérieur] et le mode [Auto intelligent] ?
A : Scène reconnue
(Scène de nuit), (Portrait de nuit), (Contre-jour), (Portrait contre-jour), (Paysage), (Macro), (Portrait), (Enfant en bas âge), (Projecteur), (Lumière faible)
B : (Trépied) ou (Mouvement)
C : (Superposition)
Remarques

- L’enregistrement d’une image prend plus de temps lorsque l’appareil superpose les images.

- Dans des conditions de faible éclairage telles que des scènes de nuit, placez [Mode Flash] sur [Flash désactivé] pour obtenir l’effet optimal des images superposées.

- Lorsque [Qualité] est défini sur [RAW] ou sur [RAW & JPEG], la fonction de superposition des images n’est pas disponible.

Rubrique associée
Fonctions non disponibles en certains modes ENR
Éléments du menu de prise de vue d’images fixes non disponibles dans certains modes ENR
Haut