Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Modification des réglages > Menu Réglage > Sélecteur PAL/NTSC (uniquement pour les modèles compatibles 1080 50i)

## Sélecteur PAL/NTSC (uniquement pour les modèles compatibles 1080 50i)

Lit les films enregistrés avec l’appareil sur un téléviseur PAL/NTSC.

1. Sélectionnez MENU 3 [Sélecteur PAL/NTSC] mode souhaité

| PAL | Lit les films enregistrés avec l’appareil sur un téléviseur PAL.
| NTSC | Lit les films enregistrés avec l’appareil sur un téléviseur NTSC.

Remarques

- Cette fonction n’est disponible que sur les appareils compatibles 1080 50i. Elle n’est pas disponible avec les appareils compatibles 1080 60i. Les appareils compatibles 1080 50i ont un repère « 50i » au bas de l’appareil.

- Si vous insérez une carte mémoire précédemment formatée avec le système PAL, un message vous indiquant que vous devez reformatez la carte apparaît. Lorsque vous enregistrez avec le système NTSC, reformatez la carte mémoire ou utilisez-en une autre.

- Lorsque le mode NTSC est sélectionné, le message « Exécution en NTSC. » apparaît toujours sur l’écran de démarrage chaque fois que vous allumez l’appareil.

Haut