Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Réglage du mode ENR > Liste des fonctions du sélecteur de mode

## Liste des fonctions du sélecteur de mode

Placez le sélecteur de mode sur la fonction souhaitée.

(Mode auto) | Vous permet de prendre des images fixes avec les réglages ajustés automatiquement.
(Programme Auto) | Permet une prise de vue avec l’exposition (vitesse d’obturation et valeur d’ouverture) réglée automatiquement. Les autres réglages peuvent être ajustés manuellement.
(Priorité ouvert.) | Permet le réglage manuel de la valeur d’ouverture avec la bague de diaphragme.
(Priorité vitesse) | Permet le réglage manuel de la vitesse d’obturation avec le sélecteur de commande.
(Exposition manuelle) | Permet la prise de vue après avoir réglé manuellement l’exposition (vitesse d’obturation et valeur d’ouverture) avec le sélecteur de commande et la bague de diaphragme.
1/2/3 | Rappelle les réglages préenregistrés dans [Mémoire] dans le menu Prise de vue d’images fixes .
(Film) | Permet d’enregistrer des films. Vous pouvez régler manuellement l’exposition (Vitesse d’obturation et valeur d’ouverture) dans le mode M.
(Panor. par balayage) | Permet de prendre des images panoramiques en combinant plusieurs images.
(Sélection scène) | Permet une prise de vue avec des réglages préprogrammés selon la scène.

Rubrique associée
Auto intelligent
Automatique supérieur
Programme Auto
Priorité ouvert.
Priorité vitesse
Exposition manuelle
1/2/3 (Rappel des réglages préenregistrés)
Film
Panor. par balayage
Sélection scène
Haut