Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Molette de correction de l’exposition

## Molette de correction de l’exposition

Vous pouvez régler manuellement l’exposition par pas de 1/3 EV dans la plage de -3,0 EV à +3,0 EV.

1. Tournez la molette de correction de l’exposition pour sélectionner la valeur souhaitée.

Réglage de l’exposition pour obtenir de meilleures images
A : Surexposition (trop de lumière)
B : Exposition correcte
C : Sous-exposition (trop peu de lumière)

- Lorsque l’image prise est surexposée, réglez [Correction exposition] vers le côté moins.

- Lorsque l’image prise est sous-exposée, réglez [Correction exposition] vers le côté plus.

Remarques

- Si vous prenez un sujet dans des conditions extrêmement lumineuses ou sombres, ou lorsque vous utilisez le flash, il se peut que la correction d’exposition soit inefficace.

Rubrique associée
Fonctions non disponibles en certains modes ENR
Haut