Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Fonctions pouvant être sélectionnées avec la touche Fn > Mode Flash

## Mode Flash

Spécifie les réglages du flash.

1. Fn (Mode Flash) mode souhaité

| (Flash désactivé) | Le flash ne fonctionne pas.
| (Flash auto) | Le flash fonctionne automatiquement dans des endroits sombres ou en contre-jour.
| (Flash forcé) | Le flash fonctionne toujours.
| (Sync. lente) | Le flash fonctionne toujours. La vitesse d’obturation est lente dans les endroits sombres pour que la partie de l’arrière-plan hors de la portée du flash soit nette.
| (Sync. arrière) | Le flash se déclenche avant la fin de l’exposition, à chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur. La prise de vue Sync. arrière vous permet d’obtenir un effet de traînée lumineuse tout à fait naturel lorsque vous photographiez un sujet en mouvement, tel qu’une voiture qui roule ou une personne qui marche.
| (Sans fil) | Lorsque vous utilisez un flash sans fil (vendu séparément), le flash apporte au sujet davantage d’ombre et fournit un meilleur effet stéréoscopique que lorsque vous fixez un flash sur l’appareil.

1. Faites glisser le bouton (Flash rétractable).

Le flash sort.

- Le flash ne fonctionne pas s’il n’est pas relevé.

Des points blancs circulaires apparaissent sur des photos prises au flash
Ils sont dus à des particules (poussière, pollen, etc.) en suspension devant l’objectif. Lorsqu’elles sont accentuées par le flash de l’appareil, elles apparaissent comme points blancs circulaires.
Comment réduire les « points blancs circulaires » ?

- Éclairez la pièce et prenez le sujet sans flash.

Remarques

- Le flash émet deux éclairs. Le premier éclair règle la quantité de lumière.

- L’icône clignote lorsque le flash est en cours de charge. Une fois le flash chargé, le clignotement prend fin et l’icône s’allume de façon continue.

Rubrique associée
Fonctions non disponibles en certains modes ENR
Éléments du menu de prise de vue d’images fixes non disponibles dans certains modes ENR
Haut