Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Utilisation de la touche AEL (Verrouillage AE)

## Utilisation de la touche AEL (Verrouillage AE)

Lorsque le contraste entre le sujet et l’arrière-plan est important, par exemple lorsque vous photographiez un sujet en contre-jour ou un sujet près d’une fenêtre, mesurez la lumière en utilisant un point où l’appareil peut obtenir l’exposition correcte et fixez l’exposition au préalable.
Pour réduire la luminosité du sujet, utilisez un point plus clair pour mesure la lumière et fixer l’exposition de l’ensemble de l’écran.
Pour rendre le sujet plus clair, utilisez un point plus sombre pour mesure la lumière et fixer l’exposition de l’ensemble de l’écran.
L’explication utilise comme exemple : [Mode de mesure] réglé sur [Spot]. [Maintien AEL] est attribué à la touche AEL par défaut.

1. Fn (Mode de mesure) (Spot)

1. Faites la mise au point sur le point pour lequel vous souhaitez régler l’exposition.

1. Appuyez sur la touche AEL pour fixer l’exposition.

Le repère (Verrouillage AE) s’allume.

- La valeur d’exposition dans le cercle de la mesure spot est basée sur l’exposition fixe et s’affiche également sur l’échelle EV.

1. Tout en maintenant enfoncée la touche AEL, faites la mise au point sur le sujet et photographiez.

- Maintenez enfoncée la touche AEL même après la prise de vue lorsque vous continuez à photographier avec une exposition fixe. Relâchez la touche pour réinitialiser l’exposition.

Vous pouvez attribuer d’autres fonctions à la touche AEL. Pour plus d’informations, voir « Fonc. touche AEL ». [Détails]
Rubrique associée
Fonc. touche AEL
Haut