Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Menu personnalisé > Fonction de la touche C

## Fonction de la touche C

App/Relâ AEL
App/relâ. cont. AF/MF
Verrouillage de l’exposition en mode de mesure spot
Loupe mise pt
Désactive le LCD
Vous permet de sélectionner les fonctions fréquemment utilisées et de les attribuer à la touche C (Personnalisé).

1. Sélectionnez MENU 3 [Fonction de la touche C] mode souhaité

| Entraînement | Permet d’affecter les fonctions de votre choix.
| Mode Flash
| Zone d’autofocus
| Effet peau douce
| Sourire/Dét. visage
| Cadrage portr. auto.
| ISO
| Mode de mesure
| Correct.flash
| Bal. des blancs
| Opti Dyn/HDR aut
| Modes créatifs
| Effet de photo
| Taille d’image
| Ratio d’aspect
| Qualité
| Maintien AEL
| App/Relâ AEL
| Maintien AEL
| App/Relâ AEL
| Tenir contrôle AF/MF
| App/relâ. cont. AF/MF
| Téléconv. num./zoom
| Loupe mise pt
| Mémoire
| Désactive le LCD
| Non réglé

### App/Relâ AEL

Lorsque vous ne parvenez pas à obtenir l’exposition voulue, cette fonction vous permet d’effectuer la mise au point et de mesurer la luminosité dans une zone correctement exposée, puis de verrouiller cette exposition.

1. Sélectionnez MENU 3 [Fonction de la touche C] [App/Relâ AEL]

1. Dirigez l’appareil vers une zone dont vous souhaitez refléter l’exposition.

L’exposition est définie.

1. Appuyez sur la touche C (Personnalisé).

L’exposition est verrouillée et l’icône (verrouillage AE) s’allume.

1. Vous pouvez maintenant effectuer la mise au point sur votre sujet et le photographier.

1. Pour annuler le verrouillage d’exposition, appuyez de nouveau sur la touche C (Personnalisé).

### App/relâ. cont. AF/MF

Cette fonction vous permet de basculer temporairement entre les modes de mise au point automatique et manuelle.

1. Sélectionnez MENU 3 [Fonction de la touche C] [App/relâ. cont. AF/MF]

1. Appuyez sur la touche C (Personnalisé) pour basculer entre les modes de mise au point automatique et manuelle.

Lorsque [Mode de mise au point] est défini sur [MaP manuelle], l’appareil passe en mode [Autofocus], et lorsque [Mode de mise au point] est défini sur un autre mode que [MaP manuelle], l’appareil passe en mode [MaP manuelle]. Pour retourner au mode précédemment utilisé, appuyez sur la touche C (Personnalisé).

### Verrouillage de l’exposition en mode de mesure spot

L’appareil verrouille provisoirement l’exposition en mode de mesure spot.

1. MENU 3 [Fonction de la touche C] [ Maintien AEL] ou [ App/Relâ AEL]

1. Appuyez sur la touche C (Personnalisé).

### Loupe mise pt

La fonction [Loupe mise pt] vous permet d’agrandir l’image affichée à l’écran pour faciliter la prise de vue manuelle en [MaP manuelle].

1. Sélectionnez MENU 3 [Fonction de la touche C] [Loupe mise pt]

1. Appuyez sur la touche C (Personnalisé) pour agrandir l’image.

- Vous pouvez régler la longueur de temps selon laquelle l’image sera agrandie au moyen de [Temps gross. mise au p.].

### Désactive le LCD

Si le moniteur est trop clair lorsque vous utilisez un viseur (vendu séparément), vous pouvez éteindre provisoirement l’affichage à l’écran.

1. Sélectionnez MENU 3 [Fonction de la touche C] [Désactive le LCD]

1. Appuyez sur la touche C (Personnalisé).

- L’affichage à l’écran est allumé/éteint chaque fois que vous appuyez sur la touche C (Personnalisé).

Remarques

- En mode [Panor. par balayage] ou film, l’affichage à l’écran n’est pas éteint.

Rubrique associée
Entraînement
Mode Flash
Zone d’autofocus
Effet peau douce
Sourire/Dét. visage
Cadrage portr. auto.
ISO
Mode de mesure
Correct.flash
Bal. des blancs
Opti Dyn/HDR aut
Modes créatifs
Effet de photo
Taille d’image
Ratio d’aspect
Qualité
Mémoire
Temps gross. mise au p.
Haut