Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Fonctions pouvant être sélectionnées avec la touche Fn > Sourire/Dét. visage

## Sourire/Dét. visage

Utilisation de la fonction Détection de sourire
Lorsque la fonction Détection de visage est activée, l’appareil détecte les visages de vos sujets et règle automatiquement les paramètres [Zone d’autofocus], [Mode Flash], [Correction exposition], [Bal. des blancs] et [Réd. yeux rouges]. Lorsque vous utilisez la fonction [Détec. de sourire], l’appareil active automatiquement le déclencheur dès qu’un sourire est détecté.
Lorsque l’appareil détecte plus d’un sujet, il juge quel est le sujet principal et règle la mise au point par priorité. Le cadre pour lequel la mise au point est réglée devient vert en enfonçant le déclencheur à mi-course.

1. Fn (Sourire/Dét. visage) mode souhaité

| (OFF) | La fonction Détection de visage est désactivée.
| (Activé (Visage enr.)) | Les visages sont détectés et la priorité est donnée au visage que vous avez enregistré à l’aide de la fonction [Enregistrement visage].
| (ON) | Détecte les visages mais ne donne pas la priorité au visage enregistré.
| (Détec. de sourire) | Détecte les sourires et effectue automatiquement une prise de vue.

Remarques

- La fonction Détection de visage n’est pas opérante lorsque vous utilisez les fonctions de zoom.

- L’appareil peut détecter jusqu’à 8 visages.

### Utilisation de la fonction Détection de sourire

1. Fn (Sourire/Dét. visage) [Détec. de sourire]

1. Sur la molette de commande, appuyez sur /, puis sélectionnez le niveau de sensibilité à appliquer à la détection de sourire.

- Vous pouvez également choisir la sensibilité à appliquer à la détection de sourire en sélectionnant l’un des trois niveaux de sensibilité suivants : (Activé : Léger sourire), (Activé : Sourire normal) ou (Activé : Grand sourire).

1. Attendez qu’un sourire soit détecté.

Lorsqu’un sourire est détecté et que son intensité dépasse le repère de l’indicateur, l’appareil prend automatiquement des photos.

- Si vous appuyez sur le déclencheur au moment où la fonction Détection de sourire effectue une prise de vue, l’appareil prend la photo, puis revient en mode Détection de sourire.

Conseils pour mieux saisir des sourires

1. Ne couvrez pas les yeux avec des mèches de cheveux. Le sujet ne doit pas porter de chapeau, de masque, de lunettes de soleil ou autres accessoires qui pourraient assombrir ou dissimuler son visage.

1. Essayez d’orienter le visage vers l’avant de l’appareil et le plus droit possible. Gardez les yeux mi-clos.

1. Faites un sourire franc avec la bouche entrouverte. Un sourire est plus facile à détecter lorsque les dents du sujet sont visibles.

- L’obturateur fonctionne lorsque le sourire d’une personne est détecté.

- Si vous souhaitez détecter le visage d’un sujet donné en priorité, vous pouvez le sélectionner ou l’enregistrer. Lorsque le visage sélectionné est enregistré dans la mémoire de l’appareil, la Détection de sourire ne s’effectue que pour ce visage.

- Si les sourires ne sont pas détectés, définissez la sensibilité de la fonction Détection de sourire sur [Activé : Léger sourire].

Remarques

- Il se peut que les sourires ne soient pas détectés correctement selon les conditions.

Rubrique associée
Mise au point continue
Enregistrement visage
Fonctions non disponibles en certains modes ENR
Éléments du menu de prise de vue d’images fixes non disponibles dans certains modes ENR
Haut