Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > DISP (Contenus d’affichage)

## DISP (Contenus d’affichage)

Affichage de l’histogramme
Utilisation de l’écran Quick Navi

1. Sur la molette de commande, appuyez sur (Contenus d’affichage), puis sélectionnez le mode de votre choix.

- Vous pouvez configurer les modes pouvant être sélectionnés via MENU 2 [Bouton DISP (Ecran)] ou [Bouton DISP (Viseur)].

#### En mode prise de vue

Aff. graphique | Affiche les informations de base relatives à la prise de vue. Affiche un graphique représentant la vitesse d’obturation et la valeur d’ouverture.
Afficher toutes infos | Affiche les informations relatives à l’enregistrement.
Pas d’info affich | N’affiche pas les informations relatives à l’enregistrement.
Niveau | Affiche un guide indiquant l’angle d’inclinaison de l’appareil vers la gauche ou la droite. Lorsque l’appareil est tenu horizontalement, ce guide apparaît en vert.
Histogramme | Affiche la distribution de la luminance sous forme de graphique (histogramme).
Pour le viseur | Convient à la prise de vue avec un viseur (vendu séparément).

#### En mode lecture

Info. affichage | Affiche les informations relatives à l’enregistrement.
Histogramme | Affiche l’histogramme et les informations relatives à l’enregistrement.
Pas d’info affich | N’affiche pas les informations relatives à l’enregistrement.

Affichage graphique
L’affichage graphique indique la vitesse d’obturation et la valeur d’ouverture sous forme de graphique. Il vous permet de comprendre le système d’exposition. Les barres indiquant la vitesse d’obturation et la valeur d’ouverture affichent les valeurs appliquées à la photo affichée.
A : Vitesse d’obturation
B : Valeur d’ouverture

### Affichage de l’histogramme

Un histogramme est un graphique représentant la luminosité d’une image. L’affichage graphique indique une image claire lorsqu’il est décalé vers la droite (A), et une image sombre lorsqu’il est décalé vers la gauche (B).

1. En mode de prise de vue, appuyez plusieurs fois de suite sur (Contenus d’affichage) pour afficher l’histogramme.

Remarques

- L’histogramme apparaît aussi lors de la lecture d’une image unique, mais vous ne pouvez pas régler l’exposition.

- L’histogramme n’apparaît pas lors de :

- L’enregistrement/lecture de films

- La prise de vue en mode [Panor. par balayage] ou la visualisation d’images panoramiques

- Une grande différence entre l’histogramme affiché pendant la prise de vue et la lecture peut se produire lorsque :

- Le flash se déclenche.

- La vitesse d’obturation est lente ou rapide.

- Il se peut que l’histogramme n’apparaisse pas pour des images enregistrées avec d’autres appareils.

### Utilisation de l’écran Quick Navi

Vous pouvez modifier les réglages directement au moyen de l’écran Quick Navi, lequel convient lors de l’utilisation d’un viseur (vendu séparément).
Pour en savoir plus sur la manière de fixer le viseur, consultez le mode d’emploi accompagnant le viseur.

1. Sélectionnez MENU 2 [Bouton DISP (Ecran)].

1. Sélectionnez [Pour le viseur], puis appuyez sur le bouton MENU.

1. Sur la molette de commande, appuyez sur (Contenus d’affichage) pour régler le mode d’écran sur [Pour le viseur].

1. Appuyez sur la touche Fn pour basculer sur l’écran Quick Navi.

En mode [Mode auto] ou [Sélection scène]
En mode ////[Panor. par balayage]

1. Sélectionnez l’élément souhaité à l’aide de /// de la molette de commande.

- Fonctions disponibles sur l’écran Quick Navi
  Mode auto/Sélection scène/Taille d’image/Qualité/Entraînement/Mode Flash/ Sourire/Dét. visage /Mode de mesure/Bal. des blancs/ Opti Dyn/HDR aut /Modes créatifs/Effet de photo/Cadrage portr. auto./Correct.flash/ISO/Ratio d’aspect/Effet peau douce/Zone d’autofocus

1. Réglez l’élément au moyen de la molette de commande ou du sélecteur de commande.

- Sélectionnez une option au moyen de la molette de commande et ajustez-la avec le sélecteur de commande.

- Appuyez au centre de la molette de commande pour ouvrir l’écran de réglage de l’élément sélectionné.

- Appuyez à nouveau sur la touche Fn pour fermer l’écran Quick Navi.

Remarques

- Vous ne pouvez pas modifier les réglages des éléments estompés en gris.

- Lorsque vous utilisez [Modes créatifs], certaines tâches de configuration peuvent être effectuées uniquement sur l’écran de réglage.

Rubrique associée
Bouton DISP (Ecran)
Bouton DISP (Viseur)
Haut