Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Réglage du mode ENR > Priorité vitesse

## Priorité vitesse

Vous pouvez prendre des images fixes après avoir réglé manuellement la vitesse d’obturation.

1. Placez le sélecteur de mode sur (Priorité vitesse).

1. Tournez le sélecteur de commande pour sélectionner la vitesse d’obturation.

- Vous pouvez sélectionner une vitesse d’obturation comprise entre 1/4000* de seconde et 30 secondes.

* À une valeur d’ouverture de F5,6 ou supérieure. La vitesse d’obturation la plus rapide à F2,0 est 1/2000e de seconde.

1. Prenez la vue en appuyant sur le déclencheur.

Vitesse d’obturation
Lorsque vous réglez une vitesse d’obturation plus rapide, les sujets en mouvement, tels que des coureurs, des voitures ou de l’eau jaillissant, etc. paraissent arrêtés.
Lorsque vous réglez une vitesse d’obturation plus lente, les traces de sujets en mouvement, comme le courant d’un fleuve, etc. apparaissent. Vous pouvez prendre des images d’action dynamique plus naturelles.
Remarques

- Lorsque la vitesse d’obturation est rapide, la quantité de lumière du flash peut être insuffisante même si vous déclenchez le flash.

- Si l’appareil ne parvient pas à obtenir l’exposition adéquate une fois les réglages effectués, les indicateurs associés aux valeurs de réglage se mettent à clignoter. Vous pouvez effectuer la prise de vue dans cet état, mais nous vous recommandons de régler à nouveau les valeurs clignotant.

- Une vitesse d’obturation de 0,4 seconde ou plus est indiquée par [˝], à savoir : 0,4˝.

- Lorsque vous réglez une vitesse d’obturation plus lente, il est recommandé d’utiliser un trépied pour éviter les effets de vibration.

- Si vous sélectionnez des vitesses d’obturation lente, le traitement des données prend du temps.

Rubrique associée
Fonctions non disponibles en certains modes ENR
Éléments du menu de prise de vue d’images fixes non disponibles dans certains modes ENR
Haut