Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Sélecteur de mode de mise au point

## Sélecteur de mode de mise au point

Ce réglage vous permet de sélectionner le mode de mise au point le mieux adapté aux mouvements du sujet.
AF est l’abréviation d’« Auto Focus », une fonction qui ajuste automatiquement la mise au point.

1. Placez le sélecteur de mode de mise au point sur le mode souhaité.

| (Autofocus) | Une fois la mise au point effectuée, celle-ci est verrouillée (AF-S). L’appareil poursuit la mise au point pendant l’enregistrement d’un film (AF-C).
| (Direct MFocus) | Ce mode vous permet d’utiliser conjointement la mise au point manuelle et la mise au point automatique.
| (MaP manuelle) | Ce mode vous permet d’effectuer une mise au point manuelle.

### Utilisation des modes [Direct MFocus]/[MaP manuelle]

1. Placez le sélecteur de mode de mise au point sur (Direct MFocus) ou (MaP manuelle).

1. Ajustez la mise au point en tournant la bague de mise au point.

- Pour une mise au point plus aisée, utilisez la fonction d’intensification, [Loupe mise pt] ou [Aide MF].

- Lorsque le sélecteur de mode de mise au point est placé sur (Direct MFocus), la mise au point automatique s’active dès que vous enfoncez le déclencheur à mi-course.

Effectuer une mise au point en mode [Direct MFocus]
Le mode [Direct MFocus] vous permet d’associer mise au point manuelle et mise au point automatique. Pour ce faire, procédez comme suit :

- Effectuez une mise au point automatique, puis procédez à des ajustements manuels de la mise au point effectuée.

Cette méthode est efficace pour les mises au point rapprochées. Maintenez le déclencheur enfoncé à mi-course, puis tournez la bague de mise au point.

- Commencez par effectuer une mise au point manuelle, puis utilisez la mise au point automatique.

Cette méthode est efficace pour effectuer la mise au point sur des sujets qui se trouvent à l’arrière-plan, ceux-ci ayant tendance à être flous lorsque vous utilisez la mise au point automatique.
Remarques

- Si la distance de mise au point est réglée très près, il se peut que de la poussière ou des marques de doigt sur l’objectif apparaissent sur l’image. Essuyez l’objectif avec un tissu doux, etc.

- Lorsque vous changez de méthode de mise au point, la distance de mise au point que vous avez réglée est effacée.

Rubrique associée
Bague de mise au point
Niveau d’intensification
Aide MF
Haut